\section{Moduly Bluetooth a WiFi}
V poslední době se na trhu velmi rozvíjí chytré telefony a tablety, které jsou velmi výkonné a obsahují dotykové displeje se stále většími rozměry. Telefony a tablety obsahují operační systémy, do kterých lze napsat vlastní aplikace podle potřeby. Z tohoto důvodu je výhodné umožnit připojení těchto zařízení k řídící jednotce. V tabletu bude možné analyzovat naměřená data a tím místo něj nahradit \zk{zkPC}. Komunikace s tabletem nebo telefonem může být buďto přes Bluetooth \cite{bluetooth} nebo \zk{zkWiFi} \cite{wifi}. \zk{zkWiFi} je výhodnější z důvodu většího dosahu (do $100\,\jedn{m}$ oproti $10\,\jedn{m}$ při použití Bluetooth).

\subsubsection{Bluetooth modul OBS411}
Modul OBS411 \cite{obs411} byl zvolen od společnosti CONNECT BLUE. Tyto moduly jsou poměrně rozšířené díky dobrému poměru cena/výkon.

\begin{itemize}
\item Bluetooth 2.1 + EDR
\item Class 1 - dosah až $150\,\jedn{m}$
\item výkon $4\,\jedn{dBm}$($2,5\,\jedn{mW}$)
\item rozhraní \zk{zkUART}
\item rychlost dat až $1,36\,\jedn{Mbps}$
\item 16$\times$digital \zk{zkI/O}
\item 4$\times$10-bit \zk{zkA/D}
\end{itemize}

\subsubsection{WiFi modul Secure Socket}
Modul Secure Socket WiFi \cite{sec_soc_wifi} byl zvolen z důvodu možnosti připojení externí antény, s kterou má zařízení mnohem větší dosah (až $100\,\jedn{m}$). Výrobce je firma CONNECT ONE.

\begin{itemize}
\item 802.11b
\item výkon $15\,\jedn{dBm}$
\item rozhraní \zk{zkUART}
\item rychlost dat až $3\,\jedn{Mbps}$
\item uživatelský a konfigurační web server
\end{itemize}

\subsubsection{Připojení modulů}
Moduly jsou k procesoru připojeny pomocí asynchronní sériové linky \zk{zkUART}. Pro~úsporu místa na desce řídící jednotky, jsou moduly umístěny na stejném místě a~proto lze~vždy osadit pouze jeden z modulů. Při používání není uvažována situace, kdy by~bylo nutné použít Bluetooth i \zk{zkWiFi}. Ovládání a~konfigurace modulů probíhá přes~AT příkazy. Detailnější popis komunikace bude uveden v kapitolách zabývajících se návrhem firmwaru do řídícího procesoru.