\section{Komunikace s PC}
Připojení počítače k jednotce je používáno zejména pro zobrazování tabulek naměřených údajů, které by se na malém \zk{zkLCD} displeji analyzovali velmi špatně, a také pro možnost vytisknutí naměřených údajů.
Komunikace s \zk{zkPC} bude probíhat přes rozhraní \zk{zkUSB}. Řídící jednotka se bude chovat jako virtuální sériový port - \zk{zkCDC} \cite{usb_cdc}. Při použití \zk{zkCDC} je zjednodušena tvorba aplikace pro \zk{zkPC}, kde se nemusí vytvářet speciální \zk{zkUSB} ovladač. 

Při propojení jednotky s \zk{zkPC} se veškeré ovládání a zobrazování provádí pouze na \zk{zkPC}. Jednotka deaktivuje svoje ovládací rozhraní (klávesnice, tlačítka), aby nevznikaly problémy s ovládáním obou zařízení a určování jejich priorit. Při měření závodů s~velkým počtem závodníků je výhodné připravit si veškeré startovní listiny v \zk{zkPC} a~uložit je do ovládací jednotky. Při měření pak odpadá zadávání údajů do jednotky ručně.