\section{Požadované parametry} \label{sec:ovlad_pozad_param}
Dálkové ovládání se používá k nastavení zobrazovaných údajů a také ke spouštění měření. Ovládání musí umožňovat řízení několika \zk{zkLED} zobrazovačů, které můžou obsahovat i grafický řádek. Pokud je v systému využita řídící jednotka a je potřebné ovládat měření z jiného stanoviště, tak musí být dálkové ovládání schopno také komunikovat s touto jednotkou. Kvůli variabilitě je požadována možnost napájení ovládání jak z elektrické sítě tak pomocí dobíjecího akumulátoru. K ovládání a kontrole nastavených údajů je požadován \zk{zkLCD} displej s klávesnicí a několika ovládacími tlačítky. Pro správu a prezentaci výsledků jsou potřeba výstupy pro \zk{zkPC} nebo také pro televizní techniku. Blokové schéma je vyobrazeno na obrázku \ref{remote_blok_sch}

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.6]{obrazky/remote_control/rem_cont_blok_sch}
  \end{center}
  \caption{Blokové schéma zapojení dálkového ovládání}
  \label{remote_blok_sch}
\end{figure}

\subsection{Výdrž ovladače}
Pro měření různých sportů (např. atletika, fotbal), které se odehrávají na venkovních hřištích bez elektrické sítě je požadována výdrž ovladače alespoň 5 hodin, při aktivním režimu. Aktivním režimem je myšlena častá komunikace s řízenou \zk{zkLED} tabulí a trvalé zobrazování údajů na \zk{zkLCD} displeji se zapnutým podsvícením.
