\section{LED zobrazovač}
\zk{zkLED} zobrazovač (tabule) je sestaven z plastové desky, na které jsou umístěny \zk{zkLED} segmenty - obrázek \ref{board_unit_led_segment}. Řídící deska pro zobrazovač bude umístěna na zadní straně plastové desky. \zk{zkLED} segmenty jsou pásky různých rozměrů s osazenými \zk{zkLED} diodami, ze kterých se skládají číslice na tabuli. Všechny segmenty jsou napájeny $12\,\jedn{V}$ nebo $24\,\jedn{V}$.

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.9]{obrazky/board_unit/board_unit_led_segment}
  \end{center}
  \caption{\zk{zkLED} segment - převzato z \cite{eal_tia_web}}
  \label{board_unit_led_segment}
\end{figure}

Při použití grafického řádku jsou na tabuli našroubovány segmenty, které mají rozložení 4x8 \zk{zkLED} diod v matici - obrázek \ref{board_unit_led_radek}. Montáží těchto segmentů vedle sebe lze vytvořit souvislý řádek o výšce 8 pixelů, popřípadě větší podle požadavků. Řídící deska s \zk{zkLED} driverem pro obsluhu grafického řádku je popsána v kapitole \ref{sec:graphic_row}.

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=1]{obrazky/board_unit/board_unit_led_radek}
  \end{center}
  \caption{Grafický LED řádek}
  \label{board_unit_led_radek}
\end{figure}