## Nástrojová lišta

Nástrojová lišta je znázorněna na obrázku 2.

Obrázek 2: Nástrojová lišta

### Popis částí lišty

Část 1

- Otevření existující báze - tato položka je aktivní vždy.
- Připojení existující báze k aktuálně otevřené bázi - tato položka je aktivní pouze tehdy, je-li otevřena nějaká báze.
- Založení nové báze - tato položka je aktivní vždy.

Část 2

- Uložení báze - tato položka je aktivní pouze tehdy, je-li otevřena nějaká báze.

Část 3

- Import báze - tato položka je aktivní vždy.
- Export báze - tato položka je aktivní pouze tehdy, je-li otevřena nějaká báze.

Část 4

- Spuštění ladění - tato položka je aktivní pouze tehdy, umožňují-li údaje v bázi ladění.
- Pokračování v ladění - tato položka je aktivní pouze tehdy, probíhá-li ladění.
- Spuštění ladění a zastavení na nejbližším označeném aktivním prohlášení - tato položka je aktivní pouze tehdy, umožňují-li údaje v bázi ladění.
- Ukončení ladění - tato položka je aktivní pouze tehdy, probíhá-li ladění.

Část 5

- Přímé vytištění výstupního protokolu - tato položka je aktivní pouze tehdy, existuje-li výstupní protokol.
- Vytištění výstupního protokolu se zobrazením tiskového dialogu - tato položka je aktivní pouze tehdy, existuje-li výstupní protokol.
- Náhled před tiskem protokolu - tato položka je aktivní pouze tehdy, existuje-li výstupní protokol.
- Nastavení vzhledu stránky - tato položka je aktivní vždy.

Více o výše zmíněných funkcích lze najít v sekci Hlavní menu.

Nástrojovou lištu lze libovolně přesouvat, může být umístěna kdekoliv po stranách okna aplikace.