\chapter{Závěr} \label{zaver}
Cílem této bakalářské práce bylo sestavit funkční DOCSIS síť podle standardu 3.0 a
následně demonstrovat vliv modulačních formátů na přenosovou rychlost. Dále vytvořit konfigurační soubor, který modifikuje
parametry modemu a otestování DOCSIS sítě za pomocí testovacích metod.

V teoretické části je popsán DOCSIS standard a jeho jednotlivé verze, které ho jej postupem času vylepšovaly. Dále
zde byla popsána modulace, která se používá při přenosu digitálních informací, za pomocí analogového signálu. Závěr teoretické části tvoří 
architektura CATV sítě a základní princip komunikace mezi CMTS a~modemem. 
	
V praktické části došlo k základnímu zapojení kabelového modemu a terminálového systému za pomocí  koaxiálního kabelu, slučovače a rozbočovače. Vzhledem k~tomu, že 
samotné zařízení v sobě obsahovalo zesilovač, nebylo jeho využití v přenosové trase. Po připojení došlo k nastavení zařízení DAH100 přes konzoli 
a následně přes webové rozhraní. Po nastavení se kabelový modem úspěšně připojil k DAH100 a probíhala datová komunikace. Dále byl otestován
konfigurační soubor pro modem, kde došlo k omezení přenosové rychlosti od uživatele směrem do Internetu. Pro otestování DOCSIS sítě, byli využity testovací metody za pomocí testeru od firmy EXFO. Došlo k měření důležitých parametrů sítě. Nejvíce zajímavý byl naměřený jitter ve vzestupném směru, který byl vysoký z důvodu přidělování pásma v tomto směru. Naměřená síť by vyhovovala reálnému nasazení. Byla vytvořena laboratorní úloha, která má za úkol seznámit studenty s technologii DOCSIS a také vliv změny modulace na přenosovou rychlost. Při srovnání modulačních formátů bylo zjištěno, že u vzestupného směru záleží více na šířce kanálu než na samotné modulaci.

Realizace CATV sítě je v reálných podmínkách mnohem složitější. Je nezbytné zpočátku síť naplánovat, a to z pohledu: Kolik uživatelů bude připojeno do sítě, vytvořit konfigurační soubory pro kabelové modemy, zvolit správný modulační formát a dávat si pozor na nízkou úroveň signálu, kterou je možné zesílit za pomocí zesilovače.
