# Testovací úlohy

XOR:

Pro vstupy X1 a X2 vypadá pravdivostní tabulka exkluzivní disjunkce následovně (0 označuje nepravdivé tvrzení, 1 označuje pravdivé tvrzení).

X1 | X2 | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

TŘI NÁDRŽE PROVOZNÍHO OLEJE:

V dílně jsou tři nádrže provozního oleje. Jestliže dvě z nich jsou prázdné, musí se rozsvítit nápis „DOPLNIT OLEJ“, aby obsluha provedla doplnění. Navrhněte příslušný logický obvod.

X1 | X2 | X3 | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

AUTOMATIKA PLYNOVÉHO KOTLE:

Automatika plynového kotle pro vytápění rodinného domku má otevírat přívod plynu do kotle, když 1) venkovní teplota klesne pod 15 °C nebo je 2) sepnut ruční spínač a samozřejmě když 3) je voda v kotli nad minimální hodnotou a 4) hoří zapalovací hořáček.

X1 | X2 | X3 | X4 | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

JEDNOBITOVÁ ÚPLNÁ SČÍTAČKA:

Úplná sčítačka realizuje sčítání dvou jednomístných binárních čísel s připočítáním přenosu z předcházejícího řádu. Vstupem jsou tři jednobitové sčítance a výstupem je jednobitový součet a jednobitový příznak přenosu do vyššího řádu.

X1 | X2 | X3 | Y1 | Y2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ BYTU:

Zvažujme úlohu, kdy lokálně vytápíme byt a požadujeme udržování teploty v rozmezí 22 °C až 23,5 °C. Při poklesu pod 22 °C se topení zapne a při dosažení 23,5 °C se vypne.

X1 | X2 | Y
0 | 0 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 0 | 0
0 | 0 | 1

## Příbuzná témata:

Vstupní data