Toto je návod k appletu
Tento applet slouží k vysvětlení principů Amplitudové modulace a to konkrétně modulací DSB a SSB s plným zachováním nosné složky a s úplným a částečným potlačením nosné složky.
Pomocí ovládacích prvků,lze měnit kmitočty a amplitudy nonsého i modulačního signálu. Pro modulační signál lze také změnit průběh signálu a jeho počáteční fázi.
Applet nabízí možnost zvolit si typ modulace a zároveň také její hloubku.
Pro RC modulace, tedy modulace s částečně potlačenou nosnou složkou,lze také nastavit míru potlačení nosné složky.
Pro správný průběh modulace je důležité, aby kmitočet nosné složky byl vyšší,než kmitočet modulační složky.

Kmitočet Nosného signálu
Vyberte průběh modulačního signálu
Zvolte typ modulace
Zvolte potlačení nosné složky RC modulací.
Zvolte počíteční fázi modulačního signálu
Amplituda Nosného signálu
Kmitočet Modulačního signálu
Amplituda modulačního signálu
Hloubka modulace