Vytvořený ovladač byl sestaven v LabVIEW 2017 32-bit na operačním systému Windows 10 Home 64-bit.
Ovladač je primárně určen pro generátor Aim-TTi TG5012A, jelikož na tomto generátoru probíhalo testování.
Ovladač lze použit i pro nižší model s jedním kanálem (bez funkcí pro dva kanály), popřípadě pro nižší modely (TG251xA).

Komunikace je s generátorem umožněna přes rozhraní USB nebo LAN (Ethernet).

Detailní popis funkcí se nachází v bakalářské práci na téma "Přístrojový ovladač k dvoukanálovému funkčnímu generátoru Aim-TTi řady
TG501xA" z roku 2018. Autorem práce a ovladače je Michal Opravil.