<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="Adaptive Filter Toolkit" displayname="Adaptive Filter Toolkit">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-42155">
Adaptive Filter Toolkit:  LabVIEW FPGAコード生成は失敗しました。固定小数点タイプの適応フィルタ用にLabVIEW FPGA コードを生成する前に、LabVIEWプロジェクトファイル(.lvproj)を保存する必要があります。
</nierror>
<nierror code="-42154">
Adaptive Filter Toolkit:  LabVIEW FPGAコード生成は失敗しました。上書きしようとしているVIが既にメモリ中にあります。これらのVIを閉じてから、コード生成を再度行ってください。
</nierror>
<nierror code="-42151">
Adaptive Filter Toolkit:  固定小数点適応フィルタの構成は無効です。固定小数点タイプの適応フィルタをシミュレートして、適切な構成を決定するには、AFT Simulate Fixed-Point FIR LMS Express VIを使用してください。
</nierror>
<nierror code="-42022">
Adaptive Filter Toolkit:  <b>セカンダリパス(secondary path)</b>配列の長さは、0より大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-42021">
Adaptive Filter Toolkit:  指定された適応フィルタは無効です。適応フィルタがQR-RLSアルゴリズムを使用する場合、フィルタの係数を設定できません。
</nierror>
<nierror code="-42020">
Adaptive Filter Toolkit:  入力信号の長さは適応フィルタの長さと等しくありません。
</nierror>
<nierror code="-42019">
Adaptive Filter Toolkit:  <b>適応フィルタ入力</b>入力に実数用適応フィルタを指定する必要があります。
</nierror>
<nierror code="-42018">
Adaptive Filter Toolkit:  入力信号のサンプル周波数が一致しないか、入力信号のサンプル周波数が適応フィルタの処理中に変化しました。
</nierror>
<nierror code="-42017">
Adaptive Filter Toolkit:  適応フィルタのデータタイプはAFT Get Coefficients VIとAFT Set Coefficients VIのインスタンスタイプと一致しません。適応フィルタが実数処理用の場合、実数インスタンスVIを使用してください。適応フィルタが虚数処理用の場合、虚数インスタンスVIを使用してください。
</nierror>
<nierror code="-42016">
Adaptive Filter Toolkit:  適応フィルタのデータタイプは入力信号のデータタイプと異なります。入力信号が実数の場合、実数の適応フィルタを使用する必要があります。入力信号が虚数の場合、虚数の適応フィルタを使用する必要があります。
</nierror>
<nierror code="-42015">
Adaptive Filter Toolkit:  「Regularization Factor」は2.22045E-16以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-42012">
Adaptive Filter Toolkit:  システムがメモリ不足です。使用可能なメモリを増やすには開いているアプリケーションを閉じてください。
</nierror>
<nierror code="-42010">
Adaptive Filter Toolkit:  入力信号の長さがゼロです。入力信号が空でないか確認してください。
</nierror>
<nierror code="-42009">
Adaptive Filter Toolkit:  入力信号x(n)の長さは、入力信号d(n)の長さと一致しません。
</nierror>
<nierror code="-42008">
Adaptive Filter Toolkit:  フィルタ係数の配列の長さが適応フィルタの長さに等しくありません。
</nierror>
<nierror code="-42006">
Adaptive Filter Toolkit:  適応フィルタの長さは、2より大きい値である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-42005">
Adaptive Filter Toolkit:  Leaky Factorは、範囲外です。適切な範囲は [0, 0.1] です。
</nierror>
<nierror code="-42004">
Adaptive Filter Toolkit:  Forgetting Factorは、範囲外です。適切な範囲は (0, 1] です。
</nierror>
<nierror code="-42003">
Adaptive Filter Toolkit:  ステップサイズは、0よりも大きい必要があります。LMS適応フィルタを使用する場合、ステップサイズは0〜2の間である必要があります。(0と2は含まない)
</nierror>
<nierror code="-42002">
Adaptive Filter Toolkit:  指定された適応フィルタは存在しません。
</nierror>
<nierror code="42153">
Adaptive Filter Toolkit:  LabVIEW FPGAコード生成はキャンセルされました。
</nierror>
</nidocument>