host:
port:
uri:

## Ovládanie zavlažovania

#### DHT senzor:

Teplota: 99°C Vlhkosť: 100%

####

Auto zavlažovať |
Zrážkomer |
Zrážky prah | %
Zrážky hodnota | 99%
Zrážky stav |
Vlhkomer pôdy |
Vlhkosť pôdy prah | %
Vlhkosť pôdy hodnota | 99%
Vlhkosť pôdy stav |

## Okruh 0

Automatické riadenie |
Manuálna hodnota |
Stav |

####

ID | Čas ON | Čas OFF
--- | --- | ---
1 |  |
2 |  |
3 |  |
4 |  |

## Okruh 1

Automatické riadenie |
Manuálna hodnota |
Stav |

####

ID | Čas ON | Čas OFF
--- | --- | ---
1 |  |
2 |  |
3 |  |
4 |  |

####

Čas v RPI: xxx
Správa: