Zde jsou umístěny alternativní konfiguračními soubory pro FPGA

Analyzator_XSVF_10.xsvf
Verze s generátorem znaků pro aplikaci testující správnost příchodu sekvence dat, bez nutnosti propojení pinů mezi budiči (generování s měřením signálů propojeno uvnitř FPGA)

Analyzator_XSVF_20.xsvf
Nejnovější verze, na jednom budiči (první zleva, při pohledu na budiče) generovány signály, na druhém  jsou vstupy pro měření.
Aktuálně nahrána ve vytvořeneém univerzálním modulu.


Pro použití nutno přejmenovat na (Analyzator_XSVF.xsvf) a nahrát o adresář výše.
