Poznámky k měření:
 - Veškerá měření prováděna proti čistě bílé stěně (nátěr PRIMALEX Polar) o délce 4m. 
 - Měřící přípravek umístěn ve středu měřeného materiálu, čelo základny měřícího přípravku přitisknuto přímo k materiálu.
 - Měřený materiál umístěn uprostřed této stěny, ve vudálenosti 30 cm od ní.
 - Materiál upevněn v montáži z nenalakovaného bukového dřeva, o výšce 20cm (přesahuje hranu materiálu o 4mm směrem dovnitř, a 26mm ven).
 - Rozměry materiálů:	Sklo čiré		84x45cm
			Zrcadlo			140x60cm
			Lakované dřevo (deska)	180x120cm
			Stěna bílá		400x150cm