# Constant Field Values

## Contents

- core.*
- senders.*

## core.*

- core.CLI
  Modifier and Type | Constant Field | Value
  --- | --- | ---
  `private static final java.lang.String` | `tokenGUI` | `"--gui"`
  `private static final java.lang.String` | `tokenHelp` | `"--help"`
  `private static final java.lang.String` | `tokenInteractive` | `"--interactive"`
  `private static final java.lang.String` | `tokenMachine` | `"--machine"`

- core.ExtendedSerialPortException
  Modifier and Type | Constant Field | Value
  --- | --- | ---
  `public static final java.lang.String` | `TYPE_EMPTY_PAYLOAD` | `"Telegram without payload cannot be sent."`
  `public static final java.lang.String` | `TYPE_READING_ERROR` | `"The device returned an error code or an invalid value."`

- core.GUI
  Modifier and Type | Constant Field | Value
  --- | --- | ---
  `public static final java.lang.String` | `L1_WINDOW_TITLE` | `"Wireless M-Bus telegram manufacturer"`
  `public static final java.lang.String` | `L2_WINDOW_TITLE` | `"Telegram definition: metadata"`
  `public static final java.lang.String` | `L3_WINDOW_TITLE` | `"Telegram definition: payload"`

- core.IqrfDeviceModel
  Modifier and Type | Constant Field | Value
  --- | --- | ---
  `private static final int` | `baudRate` | `19200`
  `private static final int` | `dataBits` | `8`
  `private static final int` | `parity` | `0`
  `private static final int` | `stopBits` | `1`

- core.Validator
  Modifier and Type | Constant Field | Value
  --- | --- | ---
  `public static final java.lang.String` | `HEX_REGEX` | `"^[0-9a-fA-F]+$"`

## senders.*

- senders.UdpSender
  Modifier and Type | Constant Field | Value
  --- | --- | ---
  `public static final java.lang.String` | `DEFAULT_DST_IP` | `"127.0.0.1"`
  `public static final int` | `DEFAULT_DST_PORT` | `4321`
  `public static final java.lang.String` | `DEFAULT_SRC_IP` | `"127.0.0.2"`
  `public static final int` | `DEFAULT_SRC_PORT` | `1234`