Autor: Jan Pavlík ID: 230152

# Nastavení konfigurace

%PLACEHOLDER%
Perioda Vzorkování (15-65535)s:
Perioda vzorkování senzoru SCD30 (2-1800)s:

# Kalibrace teploměru PT1000

%TEMPERATURE%
Teplota bez kalibrace při 0°C %T0%:
Teplota bez kalibrace při 100°C %T100%:

# Rozsah měření konduktoměru

Nastavená hodnota DAC0 v konduktoměru %DAC0% [µS/cm]:
Nastavená hodnota DAC1 v konduktoměru %DAC1% [µS/cm]:

# Nastavení kalibračních bodů pH elektrody

Kalibrovaná hodnota %PH0_P% :
Kalibrovaná hodnota %PH1_P% :
Kalibrovaná hodnota %PH2_P% :