# NÁPOVĚDA K FLUORESCENČNÍMU ANALYZÁTORU

## Úvod

Tento soubor nápovědy slouží jako stručný popis zařízení a programu sloužící jako fluorescenční analyzátor. Kliknutím na záložku nahoře se přesunete na podrobnější popis jednotlivých částí systému.

## Parametry přístroje

Parametr | Hodnota | Jednotka | Poznámka
Napájecí napětí | 230 | V˜ | standardní tříkolíková zásuvka
Primární pojistka | 0,2 | A | tavná
Sekundární pojistka | 0,1 | A | 2x, vratná, neměnná
počet měřících kanálu | 2 |  | šroubovací konektor
komunikační rozhraní | USB |  | konektor typu B
minimální jas LED diody | 0 | % | 0,3 mA budící proud
optimální jas LED diody | 100 | % | 20 mA budící proud
maximální jas LED diody | 160 | % | 50 mA budící proud
nastavovací krok LED | 0,1 | % |
možnost vypnout LED | ano |  | obě nezávisle na sobě
automatické přepínání LED | ano | s | nastavitelná, každá LED svítí 1/2 periody
minimální zesílení fotosnímače | 200 |  |
maximální zesílení fotosnímače | 2•106 |  |
nastavovací krok fotosnímače | 1 |  |
možnost vypnout snímač | ne |  |
rozměry | 220x160x75 | mm |
váha | 2 | kg |

## Popis přístroje

Přístroj slouží jako fluorescenční analyzátor. Jedná se o dvoukanálové zařízení. Přístroj umožňuje nastavit jas budících LED diod a zesílení fotosenzoru, který snímá měřené světlo.
Na předním panelu jsou konektory pro připojení optických vláken (A, B). Dále se na čelním panelu nachází zelená indikační LED dioda zobrazující stav zapnutého přístroje (C).
Konektory pro optická vlákna jsou šroubovací a opatřené krytem proti nečistotám. Sejmutí krytu je jeho otáčením na levou stranu (proti směru hodinových ručiček).
V na zadním panelu přístroje se nachází síťová zásuvka na 230 Vstř. (A), síťový vypínač (B) pojistka (C) a konektor USB B (D), pro spojení s ovládacím osobním počítačem.

## Popis programu

Ovládací program je vyobrazen na obrázku. Pomocí tohoto programu je celé zařízení ovládáno a snímány naměřená data. Program je rozdělen na 3 funkční celky.
První (A) slouží k nastavení jasu LED diod, zesílení snímače světelného záření, filtrace a přepínání kanálů. V části B se zobrazují naměřená data. Třetí část (C) slouží k nastavení komunikačního portu, ukládá naměřená data do souboru Excel a vypíná se celý program.

### Popis jednotlivých panelů

#### Nastavovací panel

První dva nastavovací bloky (název LED1 a LED 2) slouží k nastavení jasu LED diod. Vypínačem v levé části se daná LED zapíná a otočným kolečkem se nastavuje jas v procentech. Taktéž je možné tuto hodnotu nastavit vepsáním příslušného čísla do textového pole. Zelený indikátor slouží pro zobrazení je-li daná LED v povozu nebo není. Nastavovací krok je 1 %.
Další nastavovací prvek (název PMT) je pro nastavení zesílení fotosnímače. Nastavení probíhá podobně jako u nastavování LED diod s vyjímkou spouštění.
Ve čtvrtém bloku je možné spustit dvoukanálové měření a nastavit periodu přepínání LED. Nastavení je v sekundách. Zadává se celá perioda tj. čas svitu obou LED. Každá led svítí 1/2 periody. Před spuštěním je nutné nastavit jas LED diod v příslušném panelu (LED1 a LED2).
Př.: Je-li perioda nastavena na 10 s, tak každá LED svítí 5 s.
V poslední panelu se spouští a vypíná měření a nastavuje typ uprav vstupních dat.
Na výběr jsou tyto možnosti:

Č.funcke | Typ | Vysvětlení
1 | Bez úprav | Výstup signálu je nezměněn
2 | Medián 10 | Z příchozích vzorků je počítán medián po dobu 10 s
3 | Medián 60 | Z příchozích vzorků je počítán medián po dobu 60 s
4 | Medián 100 | Z příchozích vzorků je počítán medián po dobu 100 s
5 | Průměr 10 | Vzorky jsou průměrkovány po dobu 10 s
6 | Průměr 60 | Vzorky jsou průměrkovány po dobu 60 s
7 | Průměr 100 | Vzorky jsou průměrkovány po dobu 100 s
8 | Uživatelské | Uživatel si může zvolit čas převzorkování příchozího signálu z rozsahu (1 ÷ 600) s

#### Zobrazení měřených dat

Střední část panelu zobrazuje v grafu naměřená data (závislost napětí na čase). Osa X a osa Y mají automatické nastavování rozsahu v závislosti na vstupních datech. Kurzory umožňují manipulaci s naměřeným průběhem. Kliknutím pravým tlačítkem je možné provést další nastavení (pevné osy, formát čísel) nebo uložení grafu do obrázku.
Panel čas zobrazuje aktuální dobu měření v sekundách.

#### Komunikační nastavení

V této části se nastavuje komunikační COM port na který je přístroj připojen.
Tlačítko "Ulož soubor" ukládá data do Excelu. Zelená kontrolka značí že jsou připravena data pro uložení.
Tlačítko "STOP" ukončuje celý program. UPOZORNĚNÍ: TOTO TLAČÍTKO JE NUTNÉ POUŽÍT PO SKONČENÍ MĚŘENÍ A PŘED VYPNUTÍM PŘÍSTROJE!!! Taktéž umožňuje v případě problému přerušit násilně běh programu.

## Systémové požadavky

Program pro svůj běh vyžaduje mít nainstalováno běhové (runtime) prostředí LabVIEW Runtime Engine 8.6, který lze stáhnout na stránkách National Instuments. (http://www.ni.com/)
Přístroj vyžaduje knihovny FTDI pro svou komunikaci s osobním počítačem. Ovladače jsou ke stažení na stránkách FTDI Chip (http://www.ftdichip.com/)
Pro ukládání naměřených dat musím být nainstalovaný program MS Excel.

#### Doporučený hardware

####

Windows |
Procesor | Pentium 4/M nebo ekvivalent
RAM | 1 GB
Rozlišení monitoru | 1024 x 768 pixelů
Operační systém | Windows Vista/XP
Místo na disku | ˜500 MB - pro runtime
Linux® |
Procesor | Pentium 4/M nebo ekvivalent
RAM | 1 GB
Rozlišení monitoru | 1024 x 768 pixelů
Operační systém | Red Hat Enterprise Linux WS 3, MandrakeLinux/Mandriva 10.0, SuSE Linux 9.1
Místo na disku | ˜500 MB - pro runtime
Mac OS X |
Procesor | Intel-based procesor
RAM | 1,2 GB
Rozlišení monitoru | 1024 x 768 pixelů
Operační systém | Mac OS X 10.4 nebo novější
Místo na disku | ˜500 MB - pro runtime

Data podle Naitonal Inatruments

## Klávesové zkratky

Zkratka | Význam
F1 | Nápověda
F5 | Zapíná / vypíná kanál s LED 1
F6 | Zapíná / vypíná kanál s LED 2
F8 | Zapíná / vypíná měření
F10 | Uloží naměřená data do Excelu
END | Ukončí běh programu