<?xml version="1.0" ?>
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily displayname="Modulation Toolkit" familyname="Modulation Toolkit"/>
</nicomment>
<nierror code="-20551">
「受信機情報入力」へのデータ入力が「MT受信機情報を初期化」VIから出ていません。「受信機情報」のワイヤは常に「MT受信機情報を初期化」VIから出る必要があります。
メモ: MT VIは「受信機情報」のワイヤの内容を変更しません。したがって、MT VIの「受信機情報入力」と「受信機情報出力」の端子は同じワイヤの一部とみなすことができます。
</nierror>
<nierror code="-20552">
レシーバ情報入力クラスタのniScopeハンドル要素はNI-SCOPEデバイスに対して有効なハンドルではありません。
</nierror>
<nierror code="-20553">
指定されたレシーバはRFSAデバイスまたはNI-SCOPEデバイスではありません。
</nierror>
<nierror code="-20554">
呼び出された構成関数はレシーバ情報ワイヤで設定されたレシーバタイプと一致しません。「MT属性を取得」VIおよび「MT属性を設定」VIを呼び出して、レシーバ属性を表示、変更します。
</nierror>
<nierror code="-20555">
「mod_IQ ViRef表」VIはモジュレーションツールキットで内部的に使用されます。このVIをモジュレーションツールキット外での使用は推奨されていません。

「mod_IQ ViRef表」VIはI-Qダウンコンバージョン用に開いたVIリファレンスを追跡記録します。各リファレンスは任意のユーザ指定の固有な識別子に関連付けられ、この識別子はバリアントとして保存されます。任意のバリアントはヌル以外として使用できます。

このエラーを返すモジュレーションツールキットパレットVIはありません。
</nierror>
<nierror code="-20556">
レシーバ情報入力クラスタのタスクID要素は、PXI-5600 RFダウンコンバータモジュールに対する有効なハンドルではありません。
</nierror>
<nierror code="-20559">
要求されたサンプルレートは指定のパスバンド帯域に対して十分な高さではありません。サンプルレートを大きくするか、またはパスバンド帯域幅を小さくします。
</nierror>
<nierror code="-20560">
モジュレーションツールキットDLLのロード中にエラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-20561">
モジュレーションツールキットDLLのロード中にエラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-20562">
モジュールレーションツールキットのDLL内で指定の関数が検出されませんでした。
</nierror>
<nierror code="-20564">
モジュレーションツールキットDLLから要求された関数をロード中に問題が発生しました。必要なDLLファイルがお使いのマシンにインストールされていないか、不適切な場所にインストールされている場合があります。
</nierror>
<nierror code="-20565">
モジュレーションツールキットハンドルに関連付けられた属性は、（「ModtCreateSessionInfoHandle」により)ハンドルが生成された後、または（「ModtInitReceiverInfo」（RFSAおよびデジタイザの場合のみ）と「ModtConfigDownconversionSettings」を使用して）構成された後に使用可能となります。
</nierror>
<nierror code="-20566">
VIサーバを使用したVIの動的呼び出しに失敗しました。DLLファイルが破損している可能性があります。
</nierror>
<nierror code="-20567">
内部エラーが発生しました。ナショナルインスツルメンツのテクニカルサポートまでご連絡ください。
</nierror>
<nierror code="-20568">
お使いのシステムに必要なドライバがインストールされていない可能性があります。モジュレーションVIパレットの再インストールの前に、NI-SCOPEおよびNI-TUNERの適切なバージョンがインストールされていることを確認してください。
</nierror>
<nierror code="-20569">
要求された搬送波に対して無効なサンプルレートです。サンプルレートは搬送波の2倍より大きい必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20570">
ダウンコンバージョンフィルタの設計に失敗しました。制約しているフィルタパラメータを減らしてください。
</nierror>
<nierror code="-20571">
無効な変調指数です。0より大きいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-20572">
無効なパイロットトーン周波数です。abs(パイロットトーン周波数 * dT)が0.5以下になるようにパイロットトーン周波数を指定してください。
</nierror>
<nierror code="-20573">
ヒルベルトフィルタ設計に対する無効なフィルタタップ数です。0より大きなヒルベルトフィルタ長を指定してください。
</nierror>
<nierror code="-20574">
AM-VSBフィルタ設計クラスタにおける無効なフィルタタップ数です。85タップ以上のVSBフィルタ長を指定してください。
</nierror>
<nierror code="-20575">
AM-VSBフィルタ設計クラスタにおける無効なカットオフパラメータです。下位PB、下位SB、上位PB、上位SBの各入力パラメータは、(パラメータ * dT)が0.5以下となるようなナイキスト条件を満たすように指定してください。
</nierror>
<nierror code="-20576">
AM-VSBフィルタ設計クラスタにおける無効なカットオフパラメータです。VSBフィルタ設計のカットオフ周波数は、下位PBは下位SB以上、下位PBは上位PB以下、および上位PBは上位SB以下という関係を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20577">
無効なパイロット検索パラメータクラスタです。フィルタタップ数は0より大きく、概算周波数は0以上、検索(周波数の=/- %)は厳密に50%未満、概算周波数 * dt + 0.01 * 検索(%)は厳密に0.5（ナイキスト条件）未満であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-20578">
無効なdtです。ナイキスト条件を満たすには、入力サンプルレート(1/dt)は厳密に搬送波周波数の2倍より大きいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-20579">
ダウンコンバージョンローパスFIRフィルタの設計に対するパスバンド帯域幅の選択が無効です。パスバンド帯域幅は厳密に0より大きいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-20580">
一括消去=TRUEに設定後、リセット=TRUEにする操作が行われました。一括消去=TRUEに設定すると変調、復調、および信号処理アルゴリズムの内部状態が破棄されるため、一括消去=TRUEに設定後は連続処理を行えません。一括消去=TRUEに設定後に次の反復でリセット=TRUEに設定し、アルゴリズムの内部状態をリセットするようにします。
</nierror>
<nierror code="-20581">
関数にはNULL以外の引数を渡す必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20582">
長さのパラメータは正の数である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20583">
モジュレーションツールキットのDLLのロード中にエラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-20584">
セッションハンドルが無効です。
</nierror>
<nierror code="-20585">
出力バッファサイズが不十分です。
</nierror>
<nierror code="-20586">
属性IDが無効です。
</nierror>
<nierror code="-20587">
チャンネル文字列が無効です。
</nierror>
<nierror code="-20588">
メモリの割り当てに失敗しました。
</nierror>
<nierror code="-20650">
最後のエラーコード
</nierror>
<nierror code="-21801">
要求されたビット数が無効です。正の数であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21802">
無効なPNシーケンス次数です。PNシーケンス次数が範囲（5〜31）外です。
</nierror>
<nierror code="-21803">
ユーザ定義ビットシーケンスの生成に空のユーザベースビットパターンが提供されました。
</nierror>
<nierror code="-21804">
入力ビットストリームが空です。
</nierror>
<nierror code="-21805">
拡散コード入力が空です。
</nierror>
<nierror code="-21806">
入力チップストリームが空です。
</nierror>
<nierror code="-21807">
入力チップストリームの長さが拡散コードの長さより短いです。
</nierror>
<nierror code="-21808">
同期検索深度入力が1未満です。
</nierror>
<nierror code="-21809">
同期信頼度しきい値が範囲（0と1の間）外です。
</nierror>
<nierror code="-21810">
同期検索深度が入力ビットストリームで使用可能なビット数を超えています。
</nierror>
<nierror code="-21811">
同期が検出されませんでした。
</nierror>
<nierror code="-21812">
ユーザベースビットパターンに無効な値が含まれています。（0および1のみが許可されています。）
</nierror>
<nierror code="-21813">
入力ビットストリームに無効な値が含まれています。（0および1のみが許可されています。）
</nierror>
<nierror code="-21814">
拡散コードに無効な値が含まれています。（0および1のみが許可されています。）
</nierror>
<nierror code="-21815">
入力チップストリームに無効な値が含まれています。（0および1のみが許可されています。）
</nierror>
<nierror code="-21816">
シンボルあたりのサンプル数は0より大きいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21817">
シンボルレートは0より大きいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21818">
I DCオフセットが範囲外(-100 〜 +100)です。
</nierror>
<nierror code="-21819">
Q DCオフセットが範囲外(-100 〜 +100)です。
</nierror>
<nierror code="-21820">
IQゲイン不均衡が範囲外(-6 dB 〜 +6 dB)です。
</nierror>
<nierror code="-21821">
直交スキューが範囲外(-30 度〜 +30 度)です。
</nierror>
<nierror code="-21822">
シンボルあたりのサンプル数は偶数であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21823">
パルス整形フィルタ係数配列または整合フィルタ係数配列が空です。
</nierror>
<nierror code="-21824">
無効なシンボル数です。シンボルは2^N個であることが必要です。ここでは、N=1,2,3,...です。
</nierror>
<nierror code="-21825">
シンボル値は固有であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21826">
シンボル値は0とM-1の間の値であることが必要です。ここでは、M=シンボルの合計数です。
</nierror>
<nierror code="-21827">
"変調タイプ"/"システムフィルタ特性"の組み合わせが無効です。
</nierror>
<nierror code="-21828">
シンボルのフィルタ処理でエラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-21829">
無効なシンボル数です。シンボルは2^N個であることが必要です。ここでは、N=2,3,4,...です。
</nierror>
<nierror code="-21830">
QAMマップは方形であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21831">
フィルタ長は1より大きいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21832">
フィルタ処理に対するフィルタパラメータ入力は0と1の間（0と1を含む）にあることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21833">
シンボルあたりのビット数は最低1であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21834">
障害測定窓の幅は最低2つの値であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21835">
障害測定窓の開始指標は負の値でないことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21836">
波形には0より大きい"dt"パラメータが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21837">
波形に値が含まれていません。
</nierror>
<nierror code="-21838">
シンボル値は0から2^N-1の範囲にあることが必要です。ここでは、N = 2, 3, 4, 5...です。
</nierror>
<nierror code="-21839">
同期インデントは0以上であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21840">
同期位置不確定性は0以上であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21841">
上限マスク、理想的べき曲線、および下限マスクの各入力の要素数は同じであることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21842">
無効な上限マスクです。入力が空です。
</nierror>
<nierror code="-21843">
無効な理想的べき曲線です。入力が空です。
</nierror>
<nierror code="-21844">
無効な下限マスクです。入力が空です。
</nierror>
<nierror code="-21845">
FSKのシンボル値の振幅値のうち最も大きな2つの値は振幅が等しく、符号が逆であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21846">
入力複素波長は下限マスク/上限マスク/理想的べき曲線の長さ以上であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21847">
BER同期しきい値が範囲外です。（0と1の間にあることが必要です。）
</nierror>
<nierror code="-21849">
フェーディングプロファイル配列が空です。
</nierror>
<nierror code="-21850">
サンプルレートは0よりも大きいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21851">
サンプル位相オフセットは0以上であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21852">
リサンプリングエラーです。リサンプリングDLLで内部エラーが生成されました。
</nierror>
<nierror code="-21853">
トーン周波数は0よりも大きいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21854">
適用するトーンのリストが空です。
</nierror>
<nierror code="-21855">
無効なコンスタレーションです。直交スキューの計算に、第1および第2象限の最大シンボル長を検出できません。
</nierror>
<nierror code="-21856">
無効なコンスタレーションです。直交スキューの計算に、第1および第4象限の最大シンボル長を検出できません。
</nierror>
<nierror code="-21857">
無効なコンスタレーションです。直交スキューの計算に、同じI値を持つ第1および第4象限のシンボルを検出できません。
</nierror>
<nierror code="-21858">
同期パラメータで指定したとおりの同期シーケンスが見つかりません。可能な同期位置がありません（たとえば、同期インデント+同期シーケンスサイズ>バッファサイズ）
</nierror>
<nierror code="-21859">
無効なオフセットPSK変調形式です。オフセットQPSKのみがサポートされています。
</nierror>
<nierror code="-21860">
無効なBER信頼度レベルです。信頼度レベルは0と1の間（0と1は含まない）にあることが必要です。PNシーケンスリファレンスの場合のみ、-1は信頼度チェックを無効にします。
</nierror>
<nierror code="-21861">
「mod_Shift Samples」の前回の呼び出し時と比較して、dtが変更されました。このVIは最初にリセット? = TRUEで実行される必要があります。
</nierror>
<nierror code="-21862">
アイ長またはトレリス長の入力は0よりも大きいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21863">
無効なサンプルレートです。新しいサンプルレートの古いサンプルレートに対する割合は1E-4〜1E+4の範囲内にあることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21864">
無効な入力シードです。PN次数までのシードの低位（右揃え）ビットは0以外であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21865">
無効な入力シンボル配列です。入力シンボル配列が空です。
</nierror>
<nierror code="-21866">
無効な同期数配列です。入力同期数配列が空です。
</nierror>
<nierror code="-21867">
無効な同期数あたりのビット数です。同期数あたりのビット数は32以下であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21868">
雑音形状に対して無効な逆f指数です。-3〜3の範囲であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21869">
無効なオフセット周波数です。7e-5〜fs / 2の範囲であることが必要です。ここで、fsは入力複素波形のサンプルレートです。
</nierror>
<nierror code="-21870">
無効なデシメーション因数またはオフセットです。デシメーション因数は正の0以外の値、オフセットは正の値または0であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21871">
ブロックコードパラメータ(n,k,t)の組み合わせが無効です。これらの値は、有効なブロックコードに対してn>k, n>t、およびk, t > 0を満たしていることが必要です。最大コードワード長は65535以下であることが必要です。[サポートされている最大のガロアフィールドはGF(2^16)です。]
</nierror>
<nierror code="-21872">
(n,k, RSシンボルあたりのビット数)の組み合わせが無効です。有効なRSコードに対して関係式n-k=2*t（ここで、tはシンボル単位で表したエラー訂正容量）を満たしていることが必要です。"標準"RSコードについては、nは有効な2のべき乗-1であることが必要です。"短縮"RSコードについては、シンボルあたりのビット数>0およびn<=2^(RSシンボルあたりのビット数)-1であることが必要です。有効な組み合わせの例としては、標準RS(255,249,3)コードおよび短縮RS(32,28,2)コード[シンボルあたりのビット数=8]があります。
</nierror>
<nierror code="-21873">
無効な発生器行列です。発生器行列が空でないことが必要です。発生器行列の各行のハミング重み付けは制限長を超えないことが必要です。これにより、各畳み込み符号器出力（1..コードワード長,n）が現在の入力および前回の（最大メモリ次数）入力以外により影響されないことが確実になります。
</nierror>
<nierror code="-21874">
データワード長(k)と制限長(K)の組み合わせが無効です。制限長(K)は正の整数で、積(K-1)*kは32を超えない値であることが必要です。[最大表現可能状態は2^[(K-1)*kと等しくなります。]
</nierror>
<nierror code="-21875">
無効なトレースバック深度(D)です。トレースバック深度(D)は正の整数であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21876">
等化器パラメータとシンボルあたりのサンプル数の組み合わせが無効です。シンボルあたりのタップ数パラメータはシンボルあたりのサンプル数(16)の正の除数であることが必要です。パラメータのデルタおよびデルタ（定常状態）は正の実数(>0)であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21877">
等化器係数（入力）配列サイズまたは等化器長（シンボル）が無効な値です。等化器係数（入力）配列サイズは奇数[多態性インスタンス"係数を指定"]で、等化器長（シンボル）は正の整数[多態性インスタンス"長さを指定"]であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21878">
プロファイル長（サンプル）、ドップラー拡散（Hz）、フェーディング分散、サンプル周波数が無効な値です。これらの量は有効なプロファイル生成に対して常に正であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21879">
ドップラー拡散(Hz)とサンプル周波数の組み合わせが無効です。ドップラー拡散(Hz)のサンプル周波数に対する割合は範囲[1e-6,0.5]（下限を含む）にあることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21881">
無効なシンボルマップです。シンボルマップ値は直線上にあることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21882">
無効な基準パターンです。1または0のみが許可されています。
</nierror>
<nierror code="-21883">
無効な基準パターン長です。パターン長は最低でも2であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21884">
無効な偏差です。正であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21885">
無効な搬送波位相補正です。厳密に0より大きいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21886">
無効なASKシンボルマップです。ASKシンボルマップの要素は複素平面の第1象限にあることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21887">
レート(k/n)と制限長(K)の無効な組み合わせです。生成器行列は現在この組み合わせに対して使用できません。
</nierror>
<nierror code="-21888">
無効なM値です。正数で0以外の2のべき乗であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21889">
要求されたガロアフィールド次数は現在のバージョンではサポートされていません。サポートされているガロアフィールドはGF(2^m)の形式です（ただし、m=2..16）。
</nierror>
<nierror code="-21890">
無効なBCHコードワード長nです。有効なBCHコードワード長はn=2^m-1の形式です（ガロアフィールドGF(n+1)に相当）。
</nierror>
<nierror code="-21891">
障害測定関数は関連する変調方式に対してIQゲイン不均衡(dB)、直交スキュー（度）、およびDCオフセット測定を行いません。
</nierror>
<nierror code="-21892">
RSガロアプリミティブ要素はGF(2^m)においてガロアフィールド次数2^m-1に対して相対的に素であることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21893">
RS開始ルート指数は、標準リード･ソロモンコードでは[0,n-1]の範囲に、また短縮リード･ソロモンコードでは[0,2^m-1]に範囲にあることが必要です。ここで、mはRSシンボルあたりのビット数を表します。
</nierror>
<nierror code="-21894">
リード・ソロモンメッセージ/コードシンボル入力が無効な値です。mがRSシンボルあたりのビット数を表すとすると、有効なシンボル値はRSシンボルマッピングが"多項式"の場合は[0,2^m-1]の範囲に、またRSシンボルマッピングが"指数"の場合は[-1,2^m-2]の範囲にあることが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21895">
無効なモジュレーションツールキットのセッションです。「MTセッションを開く」VIを使用して、有効なセッションを生成します。
</nierror>
<nierror code="-21896">
「MTビットをアンパック」VIに入力された値が無効です。これらの値を有効にするには、符号付き整数形式ではビット数/整数を32以下の正の数とし、符号なし整数形式では32未満の正の数とします。さらに、入力整数を、符号付き整数形式では[-2^(ビット数/整数-1),2^(ビット数/整数-1)-1]、符号なし整数形式では[0, 2^(ビット数/整数)-1]の範囲とします。
</nierror>
<nierror code="-21897">
シンボル振幅（I/Q）配列の無効な配列サイズです。シンボル振幅(I)の配列サイズはシンボル値行列の列数と等しいことが必要です。また、シンボル振幅(Q)配列のサイズはシンボル値行列の行数と等しいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21898">
「MTシンボルマップを生成（環状）」VIで無効な次元サイズが指定されています。有効性について、シンボル値行列とシンボル位相（度）行列の次元が一致していることが必要です。さらに、シンボル半径行列値は0以外で、そのサイズがシンボル値行列の行数と等しいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21899">
「MT畳み込み復号器」VIに指定された軟符号化パラメータが無効です。軟判定ビット数mは0より大きい値である必要があります。さらに、入力量子化整数符号シンボルのサイズは0以外で[0,2^m-1]の範囲の値である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-21900">
畳み込みインタリーバ遅延配列が空です。インタリーバ遅延が汎用インスタンスに対して指定されていることが必要です。標準インスタンスを使用している場合、"ブランチ数"入力が0以外であることを確認してください。
</nierror>
<nierror code="-21901">
畳み込みインタリーバ遅延配列の要素に負の数が含まれています。インタリーバ遅延要素は負でないことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21902">
"初期状態"配列の行数は"インタリーバ遅延"配列の要素数と等しいことが必要です。"初期状態"配列の列数は"インタリーバ遅延"配列の要素の最大値、すなわちインタリーバ遅延の最大値と等しいことが必要です。"初期状態"配列が空の場合、畳み込みインタリーバのシフトレジスタ状態はすべて0に設定されます。
</nierror>
<nierror code="-21903">
ブロックインタリーバでは、行数と列数は0より大きいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21904">
置換配列要素は0と(N-1)の間にあることが必要です。ここで、Nは置換配列の要素数です。0およびN-1は範囲に含まれます。
</nierror>
<nierror code="-21905">
置換配列の要素は互いに異なっていることが必要です。置換配列長がNの場合、個々の要素は値0,1,2,...,N-1のうちの1つを取ることができます。
</nierror>
<nierror code="-21906">
プリミティブ多項式の最初と最後の要素は1であることが必要です。多項式の次数をNとすると、最初の要素は0番目のxのべき乗の係数に相当し、最後の要素はN番目のxのべき乗の係数に相当します。
</nierror>
<nierror code="-21907">
値が+無限大、-無限大、または"数値でない"のいずれかでないことを確認してください。これは、0で除算しようとした場合、負数の平方根を求めようとした場合などに起こりえます。
</nierror>
<nierror code="-21908">
システムリソース不足のため、必要なメモリ割り当てを実行できません。
</nierror>
<nierror code="-21909">
内部エラー: 無効なプロパティIDです。ナショナルインスツルメンツまでご連絡ください。
</nierror>
<nierror code="-21910">
CPMの変調指数に誤りがあります。変調指数クラスタ配列が空でなく、値が正の数であることを確認してください。
</nierror>
<nierror code="-21911">
入力パリティチェック行列の階数が欠如しています。
</nierror>
<nierror code="-21912">
M-QAMに対する無効なM値です。値は正の2のべき乗で、4〜256の範囲です。
</nierror>
<nierror code="-21913">
サポートされている'j'の値は奇数値のみです。
</nierror>
<nierror code="-21914">
ビット数/整数の入力が無効です。ビット数/整数を有効にするには、「符号なし」整数形式では32未満の正の数とし、「符号付き」整数形式では32以下の正の数とします。
</nierror>
<nierror code="-21915">
パワー遅延プロファイルが指定されるパス数は、入力制御器"フェーディングプロファイル"の行数と等しいことが必要です。
</nierror>
<nierror code="-21916">
パス数は1から31の間でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-21917">
一括消去=TRUEに設定後、リセット=TRUEにする操作が行われました。一括消去=TRUEに設定すると変調、復調、および信号処理アルゴリズムの内部状態が破棄されるため、一括消去=TRUEに設定後は連続処理を行えません。一括消去=TRUEに設定後に次の反復でリセット=TRUEに設定し、アルゴリズムの内部状態をリセットするようにします。
</nierror>
<nierror code="-21918">
負の遅延は電力遅延プロファイル内では使用できません。
</nierror>
<nierror code="20557">
RF減衰属性の値が0〜50 dBの間にありませんでした。この値は上記の範囲内に入るように強制変換されました。詳細については、「信号レベル」のページを参照してください。
</nierror>
<nierror code="20558">
FM偏差入力の値がI-Qデータのサンプルレートと一致していません。復調手順では、FM偏差値はスケール係数としてのみ使用します。入力値が、I-Qデータにより表される信号の実際のFM偏差の場合、元の信号を正確に再現できません。この場合、I-Qデータ生成または集録パラメータを変更してください。
</nierror>
<nierror code="20559">
復号器は指定の最大反復回数以内で収束できませんでした。
</nierror>
<nierror code="20560">
PAMシンボルマップですべてのシンボルが1つの象限内にあります。
</nierror>
<nierror code="20561">
フェーディング波形における位相不連続性を回避するため、プロファイル長が入力複素波形のサンプル数と等しくなるように考慮します。
</nierror>
<nierror code="20562">
エラー文字列長が不十分です。
</nierror>
<nierror code="20571">
変調指数がユニティより大きい値となっています。この信号を復調すると復元メッセージ信号が歪む可能性があります。
</nierror>
<nierror code="21848">
同期が指定の信頼度で検出されるかどうかを決定するためのBER測定に与えられたビット数が不十分です。
</nierror>
<nierror code="21880">
生成されたサンプルの有効なレイリー/ライス分布を確認するためのプロファイル長（サンプル）が不足しています。統計的に有意義なフェーディングプロファイルを生成するには、プロファイル長（サンプル）は最低でも10 * サンプル周波数/ドップラー拡散(Hz)であることが必要です。
</nierror>
</nidocument>
