<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="Time Frequency Analysis Toolkit" displayname="Time Frequency Analysis Toolkit">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-42619">
Time Frequency Analysis Toolkit:  Les paramètres des entrées 'transform info' et 'expansion info' sont valides pour tout calcul ultérieur.
</nierror>
<nierror code="-42618">
Time Frequency Analysis Toolkit:  La taille de ligne du kernel (noyau) doit être une puissance de 2 et doit être supérieure à 0. La taille de colonne du kernel doit être 2^(ceil(log2(Ls-1))), où Ls représente la longueur du signal en entrée.
</nierror>
<nierror code="-42615">
Time Frequency Analysis Toolkit:  L'entrée 'number of terms' doit être supérieure à 0.
</nierror>
<nierror code="-42614">
Time Frequency Analysis Toolkit:  Le paramètre N/dM, ou 'oversampling rate' (fréquence de suréchantillonnage), doit être supérieur ou égal à 1.
</nierror>
<nierror code="-42606">
Time Frequency Analysis Toolkit:  Cette opération sur fichier ne supporte pas le module LabVIEW Real-Time.
</nierror>
<nierror code="-42605">
Time Frequency Analysis Toolkit:  La taille de la table de couleurs doit être 256.
</nierror>
<nierror code="-42601">
Time Frequency Analysis Toolkit:  Le signal en entrée est vide ou la longueur du signal est inférieure à la longueur de la fenêtre.
</nierror>
<nierror code="42602">
Time Frequency Analysis Toolkit:  La fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 0.
</nierror>
<nierror code="42603">
Time Frequency Analysis Toolkit:  Les intervalles de fréquence doivent être une puissance de 2 et doivent être supérieurs à 0.
</nierror>
<nierror code="42611">
Time Frequency Analysis Toolkit:  Le paramètre 'time steps' doit être supérieur à 0. 
</nierror>
<nierror code="42613">
Time Frequency Analysis Toolkit:  Le paramètre 'order' doit être supérieur ou égal à 0.
</nierror>
<nierror code="42614">
Time Frequency Analysis Toolkit:  Le paramètre N/dM, ou 'oversampling rate' (fréquence de suréchantillonnage), doit être supérieur ou égal à 1.
</nierror>
<nierror code="42616">
Time Frequency Analysis Toolkit:  La taille de la fenêtre doit être supérieure à 0.
</nierror>
<nierror code="42617">
Time Frequency Analysis Toolkit:  La variance de la fenêtre gaussienne doit être supérieure à 0.
</nierror>
<nierror code="42618">
Time Frequency Analysis Toolkit:  La longueur de la fenêtre gaussienne doit être une puissance de 2 et doit être supérieure à 8.
</nierror>
<nierror code="42619">
Time Frequency Analysis Toolkit:  Le paramètre 'alpha' doit être supérieur ou égal à 0.
</nierror>
</nidocument>