<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="System Identification VIs" displayname="System Identification VIs">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-41353">
System Identification VIs:  Es konnte kein gültiger Modelltyp ermittelt werden. Geben Sie andere Ordnungen an und versuchen Sie es erneut. Wenn dieser Fehler erneut auftritt, arbeiten Sie mit einer anderen Art der Modellschätzung.
</nierror>
<nierror code="-41352">
System Identification VIs:  Ungültige Eingangssignale. Vergewissern Sie sich, dass es sich um Schrittsignale und Schrittantwortsignale handelt.
</nierror>
<nierror code="-41351">
System Identification VIs:  Die Länge des Eingangssignals ist zu kurz für eine Schätzung. Vergewissern Sie sich, dass die Länge mehr als 20 beträgt. Wenn das Eingangssignal einen Anfangsteil enthält, muss dessen Länge größer als 5 lauten.
</nierror>
<nierror code="-41342">
System Identification VIs:  Das Systemmodell muss diskret sein.
</nierror>
<nierror code="-41341">
System Identification VIs:  Das Systemmodell muss kontinuierlich sein.
</nierror>
<nierror code="-41333">
System Identification VIs:  Die Ordnungen des geschätzten Übertragungsfunktionsmodells passen nicht zu den angegebenen Ordnungen. Passen Sie die Toleranzeinstellungen an, um die geschätzten Modellordnungen zu reduzieren.
</nierror>
<nierror code="-41332">
System Identification VIs:  Die Ordnung des Nenners in der Übertragungsfunktion muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-41331">
System Identification VIs:  Die System-Identification-VIs können die statische Verstärkung nicht in eine Übertragungsfunktionsverstärkung umwandeln.
</nierror>
<nierror code="-41329">
System Identification VIs:  Die Anzahl der Zustände ist zu groß. Erhöhen Sie die Länge der Eingangsdaten oder verringern Sie die Anzahl der Zustände.
</nierror>
<nierror code="-41328">
System Identification VIs:  Die Dimensionen der A-, B-, C-, D- und K-Koeffizienten im Zustandsraummodell passen nicht zueinander.
</nierror>
<nierror code="-41327">
System Identification VIs:  Die D-Koeffizienten im Zustandsraummodell dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41326">
System Identification VIs:  Die C-Koeffizienten im Zustandsraummodell dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41325">
System Identification VIs:  Die B-Koeffizienten im Zustandsraummodell dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41324">
System Identification VIs:  Die A-Koeffizienten im Zustandsraummodell dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41323">
System Identification VIs:  Die Größe der Kalman-Gain-Matrix muss gleich [Anzahl der Zustände] x [Anzahl der Eingangskanäle] sein.
</nierror>
<nierror code="-41322">
System Identification VIs:  Die Dimension der Anfangszustände muss gleich der Anzahl der Zustände sein.
</nierror>
<nierror code="-41321">
System Identification VIs:  Die Anzahl der Zustände im Zustandsraummodell muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-41319">
System Identification VIs:  Die Polstellen im Polstellen-Nullstellen-Modell dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41318">
System Identification VIs:  Die Nullstellen im Polstellen-Nullstellen-Modell dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41317">
System Identification VIs:  Die Anfangsschätzung der Zeitkonstante und das Dämpfungsverhältnis des Subsystems zweiter Ordnung müssen NaN oder ein positiver Wert sein.
</nierror>
<nierror code="-41316">
System Identification VIs:  Die Ordnung des Zählers im Übertragungsfunktionsmodell muss kleiner oder gleich der Ordnung des Nenners im Modell sein.
</nierror>
<nierror code="-41315">
System Identification VIs:  Die Zählerkoeffizienten im Modell der Übertragungsfunktion dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41314">
System Identification VIs:  Die Nennerkoeffizienten im Modell der Übertragungsfunktion dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41312">
System Identification VIs:  Die Ordnung des Zählers im Übertragungsfunktionsmodell muss größer oder gleich 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-41311">
System Identification VIs:  Die Ordnung des Nenners im Übertragungsfunktionsmodell muss größer oder gleich 0 sein. 
</nierror>
<nierror code="-41306">
System Identification VIs:  Die Dimensionen der A-, B-, F-, C- und D-Koeffizienten im linearen Modell passen nicht zueinander.
</nierror>
<nierror code="-41305">
System Identification VIs:  Die F-Koeffizienten im linearen Modell dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41304">
System Identification VIs:  Die D-Koeffizienten im linearen Modell dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41303">
System Identification VIs:  Die C-Koeffizienten im linearen Modell dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41302">
System Identification VIs:  Die B-Koeffizienten im linearen Modell dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41301">
System Identification VIs:  Die A-Koeffizienten im linearen Modell dürfen nicht leer sein. 
</nierror>
<nierror code="-41293">
System Identification VIs:  Die Anfangsschätzung für 'Verzögerung (s)' ist ungültig. Die Schätzung muss NaN oder ein positiver Wert sein.
</nierror>
<nierror code="-41292">
System Identification VIs:  Die Anzahl der Verzögerungen entspricht nicht der Anzahl der Eingangssignale.
</nierror>
<nierror code="-41291">
System Identification VIs:  Die Endordnung muss größer sein als die anfängliche Ordnung.
</nierror>
<nierror code="-41290">
System Identification VIs:  Die Anzahl der Ordnungen passt nicht zu der Anzahl der Signalkanäle.
</nierror>
<nierror code="-41289">
System Identification VIs:  Die Verzögerung im linearen Modell muss größer oder gleich 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-41288">
System Identification VIs:  Die Verzögerung im linearen Modell muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-41287">
System Identification VIs:  Die Ordnung der F-Koeffizienten im linearen Modell muss größer oder gleich Null sein.
</nierror>
<nierror code="-41286">
System Identification VIs:  Die Ordnung der D-Koeffizienten im linearen Modell muss größer oder gleich Null sein.
</nierror>
<nierror code="-41285">
System Identification VIs:  Die Ordnung der C-Koeffizienten im linearen Modell muss größer oder gleich Null sein.
</nierror>
<nierror code="-41284">
System Identification VIs:  Die Ordnung der B-Koeffizienten im linearen Modell muss größer oder gleich Null sein.
</nierror>
<nierror code="-41283">
System Identification VIs:  Die Ordnung der B-Koeffizienten im linearen Modell muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-41282">
System Identification VIs:  Die Ordnung der A-Koeffizienten im linearen Modell muss größer oder gleich Null sein.
</nierror>
<nierror code="-41281">
System Identification VIs:  Die Ordnung der A-Koeffizienten im linearen Modell muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-41264">
System Identification VIs:  Die Modellkoeffizienten sind ungültig.
</nierror>
<nierror code="-41263">
System Identification VIs:  Die System-Identification-VIs können die Daten des Systemmodells nicht abrufen, da der angegebene Modelltyp nicht die Anforderungen für Systemmodelle erfüllt.
</nierror>
<nierror code="-41262">
System Identification VIs:  Die Modellordnungen passen nicht zu den Dimensionen der Modellkoeffizienten.
</nierror>
<nierror code="-41261">
System Identification VIs:  Das Systemmodell ist nicht definiert.
</nierror>
<nierror code="-41235">
System Identification VIs:  Die für die Parameter angegebene Untergrenze ist ungültig.
</nierror>
<nierror code="-41234">
System Identification VIs:  Die angegebenen Werte entsprechen nicht der Ober- und Untergrenze. 
</nierror>
<nierror code="-41233">
System Identification VIs:  Die Gesamtanzahl der Polstellen muss kleiner als die Nennerordnung des Übertragungsfunktionsmodells sein. Die Gesamtanzahl der Polstellen umfasst Polstellen am Koordinatenursprung und Polstellen der Subsysteme erster und zweiter Ordnung.
</nierror>
<nierror code="-41232">
System Identification VIs:  Die Anzahl der Nullstellen am Koordinatenursprung muss kleiner als die Zählerordnung des Übertragungsfunktionsmodells sein.
</nierror>
<nierror code="-41231">
System Identification VIs:  Die Anzahl der angegebenen Null- oder Polstellen muss größer oder gleich Null sein.
</nierror>
<nierror code="-41225">
System Identification VIs:  Die Länge des vom benutzerdefinierten VI erzeugten Antwortsignals unterscheidet sich von der Länge des Erregersignals.
</nierror>
<nierror code="-41224">
System Identification VIs:  Die Länge der FRF-Gewichtung muss gleich der Längen der Anteile von FRF-Betrag und FRF-Phase sein.
</nierror>
<nierror code="-41223">
System Identification VIs:  Die Frequenzanteile von FRF-Betrag und FRF-Phase müssen identisch sein. Die Elemente der Frequenzanteile müssen positiv und aufsteigend sein.
</nierror>
<nierror code="-41222">
System Identification VIs:  Die Längen der Anteile von FRF-Betrag und FRF-Phase müssen identisch und größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-41221">
System Identification VIs:  Die angegebene Länge der Pulsantwort muss größer oder gleich Null sein.
</nierror>
<nierror code="-41220">
System Identification VIs:  Die Koeffizienten des diskreten Controllers dürfen nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-41219">
System Identification VIs:  Erregersignal, Antwortsignal und das geschätzte Modell haben nicht die gleichen Abtastraten.
</nierror>
<nierror code="-41218">
System Identification VIs:  Die Blockgröße muss größer als 100 sein.
</nierror>
<nierror code="-41217">
System Identification VIs:  Die Anzahl der Signalkanäle, die für Schätzung und Validierung verwendet wird, muss identisch sein.
</nierror>
<nierror code="-41216">
System Identification VIs:  Der Datenindex zur Auswahl fehlender Daten liegt ausserhalb des gültigen Bereichs.
</nierror>
<nierror code="-41215">
System Identification VIs:  Der Konfidenzfaktor muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-41214">
System Identification VIs:  Der ausgewählte Kanal liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
</nierror>
<nierror code="-41213">
System Identification VIs:  Die angegebene Abtastrate ist entweder 0 oder negativ oder die Abtastraten von Erregersignal und Antwortsignal stimmen nicht überein.
</nierror>
<nierror code="-41212">
System Identification VIs:  Die Prognoseschritt darf nicht 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-41211">
System Identification VIs:  Der Referenzwert muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-41210">
System Identification VIs:  Die Referenzmatrix muss eine quadratische Matrix sein. Die Dimensionen der Referenzmatrix entsprechen nicht der Anzahl der Koeffizienten des Systemmodells.
</nierror>
<nierror code="-41209">
System Identification VIs:  Der Frequenzbereich ist ungültig.
</nierror>
<nierror code="-41208">
System Identification VIs:  Die Dimensionen der Rausch-Varianzmatrix passt nicht zu den Dimensionen des Systemmodells.
</nierror>
<nierror code="-41207">
System Identification VIs:  Die Anzahl der Rauschkanäle entspricht nicht den Anforderungen des Systemmodells.
</nierror>
<nierror code="-41206">
System Identification VIs:  Die Anzahl der Signalkanäle entspricht nicht den Anforderungen des Systemmodells.
</nierror>
<nierror code="-41205">
System Identification VIs:  Die Anzahl der Frequenzteilungen muss größer 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-41204">
System Identification VIs:  Die Fenstergröße muss kleiner als die Signallänge und größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-41203">
System Identification VIs:  Die Werte der Teilpunkte müssen eindeutig sein und in aufsteigender Ordnung vorliegen.
</nierror>
<nierror code="-41202">
System Identification VIs:  Der Dezimierungsfaktor muss größer als Eins sein.
</nierror>
<nierror code="-41201">
System Identification VIs:  Die Signallänge ist für die Berechnung zu klein oder Erregungs- und Antwortsignal haben nicht die gleiche Länge.
</nierror>
<nierror code="41201">
System Identification VIs:  Wenigstens einer der Signaleingänge ist leer.
</nierror>
<nierror code="41202">
System Identification VIs:  Die Nennerordnung ist zu groß für das Übertragungsfunktionsmodell. Dies kann zu einer ungenauen Schätzung führen.
</nierror>
<nierror code="41203">
System Identification VIs:  Die Zählerordnung ist zu groß für das Übertragungsfunktionsmodell. Dies kann zu einer ungenauen Schätzung führen.
</nierror>
</nidocument>