<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="Digital Filter Design Toolkit" displayname="Digital Filter Design Toolkit">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-24130">
Digital Filter Design Toolkit:  Es ist kein gültiges FPGA-System installiert.
</nierror>
<nierror code="-24129">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Gewichtung muss im Bereich (0,1) liegen.
</nierror>
<nierror code="-24128">
Digital Filter Design Toolkit:  Die angegebene Filterordnung einer cosinusmodulierten M-Band-Filterbank zur vollständigen Rekonstruktion muss die Bedingung N+1=2mM erfüllen, wobei N die Ordnung, M die Anzahl Bänder und m eine positive Ganzzahl ist.
</nierror>
<nierror code="-24127">
Digital Filter Design Toolkit:  Dieses VI kann die Eingangsunterbandsignale nicht rekonstruieren.
</nierror>
<nierror code="-24126">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Wert der Filterordnung muss ungerade und größer oder gleich 3 sein.
</nierror>
<nierror code="-24125">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Eingangsfilterbank muss cosinusmoduliert sein.
</nierror>
<nierror code="-24124">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Anzahl der Unterbandsignale muss der Anzahl der Unterbänder in der Eingangsfilterbank entsprechen.
</nierror>
<nierror code="-24123">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Bandnummer der Filterbank muss größer als 1 sein.
</nierror>
<nierror code="-24122">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Unterbandindex muss im Bereich [0, #band-1] liegen.
</nierror>
<nierror code="-24121">
Digital Filter Design Toolkit:  Ungültiges Filterbankobjekt.
</nierror>
<nierror code="-24120">
Digital Filter Design Toolkit:  Sie können LabVIEW-FPGA-Code für einen mehrstufigen Multifrequenzfilter nur erstellen, wenn der Filter ausschließlich aus Dezimierungs- bzw. Interpolationsstufen besteht.
</nierror>
<nierror code="-24119">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Festpunktfilter mit gleitendem Durchschnitt unterstützt maximal 32 Kanäle.
</nierror>
<nierror code="-24118">
Digital Filter Design Toolkit:  Für die Erzeugung von LabVIEW-FPGA-Code muss der Umrechnungsfaktor der Sample-Frequenz des Filters mit gleitendem Mittelwert größer als 1 sein.
</nierror>
<nierror code="-24117">
Digital Filter Design Toolkit:  Erzeugen Sie LabVIEW FPGA-Code von einem CIC-Filter (Cascaded Integrator Comb) ohne Ratenänderung mithilfe des VIs "DFD FXP Moving Average Code Generator".
</nierror>
<nierror code="-24116">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Frequenzen am Rand des Bands müssen in Frequenzpunkten vorliegen.
</nierror>
<nierror code="-24115">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Länge des Eingangsstrings muss mit der Länge der Frequenzpunkte kompatibel sein.
</nierror>
<nierror code="-24114">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Länge des Eingangsarrays muss mit der Länge der Frequenzpunkte kompatibel sein.
</nierror>
<nierror code="-24113">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Frequenzpunkte müssen in aufsteigender Ordnung angegeben werden.
</nierror>
<nierror code="-24112">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Filter muss eine nicht negative Nullphasen-Kurve haben.
</nierror>
<nierror code="-24111">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Eingangsfilter ist kein gültiger Festpunkt-Filter mit gleitendem Durchschnitt (MA). Die LabVIEW-Hilfe enthält weitere Informationen über Festpunkt-Filter mit gleitendem Durchschnitt (MA-Filter).
</nierror>
<nierror code="-24110">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Eingangsfilter muss ein Festpunkt-Filter mit der Struktur "IIR Cascaded Second-Order Sections Form" sein.
</nierror>
<nierror code="-24109">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Programmcode-Erzeugung wurde abgebrochen.
</nierror>
<nierror code="-24108">
Digital Filter Design Toolkit:  Um C-Programmcode vom Filter zu erzeugen, muss die Verstärkung auf dem Zielsystem verarbeitet werden. Das System für die Verarbeitung der Verstärkung kann mit dem VI "DFD FXP Quantize Coef" festgelegt werden.
</nierror>
<nierror code="-24107">
Digital Filter Design Toolkit:  Das Eingangssignal muss in dem Bereich liegen, der durch <b>input word length</b> festgelegt ist. In der LabVIEW-Hilfe finden Sie weitere Informationen über den gültigen Bereich des Eingangssignals.
</nierror>
<nierror code="-24106">
Digital Filter Design Toolkit:  Bei Kammfiltern des Typs I muss die Bandbreite größer als 0 und kleiner als f0/2 sein. Bei Kammfiltern des  Typs II muss die Bandbreite größer als 0 und kleiner als f0 sein.
</nierror>
<nierror code="-24105">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Bandbreite muss größer als 0 und kleiner als fn/N sein, wobei fn die Nyquist-Frequenz und N die Anzahl der positiven oder negativen Spitzen ist.
</nierror>
<nierror code="-24104">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Q-Faktor muss größer als f0/fn sein, wobei f0 die Mittenfrequenz der positiven oder negativen Spitze und fn die Nyquist-Frequenz ist.
</nierror>
<nierror code="-24103">
Digital Filter Design Toolkit:  Um einen Filter mit Verwendung des Q-Faktors zu entwerfen, müssen Sie die Mittenfrequenz f0 im Bereich [0, fn] angeben, wobei fn die Nyquist-Frequenz ist. Soll die Mittenfrequenz des Filters bei DC liegen, sollten Sie die Instanz "By Bandwidth" verwenden.
</nierror>
<nierror code="-24102">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Bandbreite muss größer als 0 und kleiner als die Nyquist-Frequenz sein.
</nierror>
<nierror code="-24101">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Mittenfrequenz f0 muss größer oder gleich 0 und kleiner als die Nyquist-Frequenz sein.
</nierror>
<nierror code="-24100">
Digital Filter Design Toolkit:  Diese Funktion kann nicht auf CIC-Filter angewendet werden.
</nierror>
<nierror code="-24099">
Digital Filter Design Toolkit:  Es ist ein Filter mit endlichem Impulsansprechverhalten (FIR) notwendig.
</nierror>
<nierror code="-24098">
Digital Filter Design Toolkit:  Am angegebenen Filter kann keine spektrale Faktorisierung durchgeführt werden. 
</nierror>
<nierror code="-24097">
Digital Filter Design Toolkit:  Wenn Programmcode zum entstandenen Filter erzeugt werden soll, muss die angegebene Integer-Wortlänge für den Multiplikandenquantisierer größer oder gleich der Integer-Wortlänge des Summenquantisierers sein.
</nierror>
<nierror code="-24096">
Digital Filter Design Toolkit:  Wenn Programmcode zum entstandenen Filter erzeugt werden soll, muss die angegebene Integer-Wortlänge für den Multiplikandenquantisierer größer oder gleich der Integer-Wortlänge des Verzögerungsquantisierers sein.
</nierror>
<nierror code="-24095">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Anzahl der Kanäle muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-24094">
Digital Filter Design Toolkit:  Sie müssen die Wortlänge in einem passenden Wertebereich angeben. In der LabVIEW-Hilfe finden Sie weitere Informationen über den Wertebereich der Wortlängen.
</nierror>
<nierror code="-24093">
Digital Filter Design Toolkit:  Um die Filterverstärkung an einem Festpunkt-Ziel zu verarbeiten, muss die Wortlänge der Filterverstärkung im Bereich [1, 32] liegen.
</nierror>
<nierror code="-24092">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Wortlänge mindestens einer Koeffizientenreihe muss im Bereich [1, 40] liegen.
</nierror>
<nierror code="-24091">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Eingangsfilterkoeffizienten für die kaskadierte Struktur sind ungültig.
</nierror>
<nierror code="-24090">
Digital Filter Design Toolkit:  Der gültige Bereich der Sperrfrequenz ist (%#.3g, %#.3g] Hz.
</nierror>
<nierror code="-24089">
Digital Filter Design Toolkit:  Der gültige Bereich der Durchlassfrequenz ist (0, %#.3g) Hz.
</nierror>
<nierror code="-24088">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Eingangs-Multifrequenzfilter ist kein gültiger CIC-Filter.
</nierror>
<nierror code="-24087">
Digital Filter Design Toolkit:  Das angegebene Verzeichnis ist ungültig. Geben Sie das korrekte Verzeichnis an.
</nierror>
<nierror code="-24086">
Digital Filter Design Toolkit:  Es trat ein Speicherüberlauf auf dem FPGA-Schaltkrei auf.
</nierror>
<nierror code="-24085">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Programmcode-Erzeugung für Mehrfrequenz-FIR-Filter funktioniert nur mit Faktoren im Bereich [1, 255]. Die Anzahl der Abgriffe pro Phase muss im Bereich [1, 32767] liegen.
</nierror>
<nierror code="-24084">
Digital Filter Design Toolkit:  Codeerzeugung für Festkomma-CIC-Filter (Cascaded Integrator Comb) unterstützt nur Faktoren im Bereich (1, 16383].
</nierror>
<nierror code="-24083">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Programmcode-Erzeugung gestattet nur eine Verarbeitung von 1 bis 255 Kanälen.
</nierror>
<nierror code="-24082">
Digital Filter Design Toolkit:  Codeerzeugung für Festkomma-CIC-Filter (Cascaded Integrator Comb) unterstützt maximal 32 Kanäle.
</nierror>
<nierror code="-24081">
Digital Filter Design Toolkit:  Es befindet sich bereits ein Projekt dieses Namens im Speicher. Schließen Sie das vorhandene Projekt oder geben Sie für das neue Projekt einen anderen Namen an.
</nierror>
<nierror code="-24080">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Frequenz am Rand des Durchlassbereichs muss kleiner als die Nyquist-Frequenz sein. Weitere Einzelheiten finden Sie in der LabVIEW-Hilfe.
</nierror>
<nierror code="-24079">
Digital Filter Design Toolkit:  Der angegebene Filtermodus ist ungültig.
</nierror>
<nierror code="-24078">
Digital Filter Design Toolkit:  Das Array der Eingangsfilter darf nicht leer sein.
</nierror>
<nierror code="-24077">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Array-Größe für die Wortlängen zwischen den Stufen muss <b># stages</b>-1 sein, wobei <b># stages</b> die Anzahl der Stufen des mehrstufigen Multifrequenz-Filters ist.
</nierror>
<nierror code="-24076">
Digital Filter Design Toolkit:  Das VI "DFD Plot NStage MRate Freq Response" unterstützt keine mehrstufigen Multifrequenzfiltern, die rationale Resampling-Filter enthalten.
</nierror>
<nierror code="-24075">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Array-Größe der Koeffizienten-Wortlängen muss genauso groß wie die des Eingangsmultifrequenzfilters sein.
</nierror>
<nierror code="-24074">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Sperrbereichs-Randfrequenz muss größer als die Durchlassbereichs-Randfrequenz sein.
</nierror>
<nierror code="-24073">
Digital Filter Design Toolkit:  Damit LabVIEW-FPGA-Code erzeugt werden kann, müssen das LabVIEW FPGA Module und der NI-RIO-Treiber mit Unterstützung der R-Serie installiert sein. Zur Ausführung des FPGA-Codes wird ein FPGA-Zielsystem benötigt.
</nierror>
<nierror code="-24072">
Digital Filter Design Toolkit:  Der angegebene Festpunkt-Multifrequenzfilter kann nicht vom Code-Generator erzeugt werden.  Weitere Einzelheiten finden Sie in der LabVIEW-Hilfe.
</nierror>
<nierror code="-24071">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Festpunkt-CIC-Filter unterstützt den Modus <b>Highpass</b> nicht. Um einen Festpunkt-CIC-Filter zu entwerfen, der wie ein Filter mit gleitendem Mittelwert arbeitet, müssen Sie die Eingänge <b>differential delay</b> und <b># stages</b> auf 1 setzen.
</nierror>
<nierror code="-24070">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Eingangsbereich muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-24069">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Ausgabephase eines Dezimierungsfilters muss im Bereich [0, Faktor] liegen.
</nierror>
<nierror code="-24068">
Digital Filter Design Toolkit:  Das Festpunkt-Multifrequenzfilterobjekt ist ungültig.
</nierror>
<nierror code="-24067">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Wert für die <b>coefficients word length</b> muss im Bereich [1, 32] liegen.
</nierror>
<nierror code="-24066">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Filtermodus des Multifrequenz-Filters passt nicht zur ausgewählten Instanz des polymorphen VIs. Wählen Sie die passende Instanz des polymorphen VIs aus.
</nierror>
<nierror code="-24065">
Digital Filter Design Toolkit:  Das Paar rationaler Faktoren darf nicht gleich sein.
</nierror>
<nierror code="-24064">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Folge für die angegebenen rationalen Unterfaktoren ist ungültig. Der Dezimierungsfaktor darf nicht vor dem Interpolationsfaktor erscheinen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der LabVIEW-Hilfe.
</nierror>
<nierror code="-24063">
Digital Filter Design Toolkit:  Für das "Type I comb filter"-Design (Kammfilter vom Typ I) muss der Wert von fs/f0 ein Integer sein. Für das "Type II comb filter"-Design (Kammfilter vom Typ II) muss der Wert von fs/(f0*2) ein Integer sein.
</nierror>
<nierror code="-24062">
Digital Filter Design Toolkit:  Sie müssen einen Verzögerungswert angeben, der größer oder gleich 0 ist.
</nierror>
<nierror code="-24061">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Roll-Off-Wert muss sich im Bereich [0,1] befinden.
</nierror>
<nierror code="-24060">
Digital Filter Design Toolkit:  Sie müssen einen Verstärkungswert angeben, der ungleich 0 ist.
</nierror>
<nierror code="-24059">
Digital Filter Design Toolkit:  Die angegebenen Nullstellen können keine NaN- oder Nullwerte enthalten. Die angegebenen Polstellen können keine NaN- oder inf-Werte enthalten.
</nierror>
<nierror code="-24058">
Digital Filter Design Toolkit:  Der angegebene fstop-Wert ist zu groß und wird im Durchlassbereich Verzerrungen hervorrufen (Aliasing).
</nierror>
<nierror code="-24057">
Digital Filter Design Toolkit:  Das Produkt aller Faktoren im manuellen Faktorisierungsarrayeingang muss gleich dem Wert des Faktoreingangs sein. 
</nierror>
<nierror code="-24056">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Faktor muss größer als 4 und exakt teilbar durch 4 sein, wenn der CIC-Filter in mehrstufigen Multifrequenzfiltern eingesetzt wird.
</nierror>
<nierror code="-24055">
Digital Filter Design Toolkit:  Der o_mode-Eingang für einen Summenquantisierer ist auf Sättigung eingestellt. Setzen Sie den Eingang auf "Wrap".
</nierror>
<nierror code="-24054">
Digital Filter Design Toolkit:  InputData und OutputData beanspruchen den gleichen Platz im Multifrequenzfilter.
</nierror>
<nierror code="-24053">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Verschiebungszahl der Zustände ist ungültig.
</nierror>
<nierror code="-24052">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Diagonalgröße muss der Matrixgröße entsprechen.
</nierror>
<nierror code="-24051">
Digital Filter Design Toolkit:  Speicher für Daten kann nicht allokiert werden.
</nierror>
<nierror code="-24050">
Digital Filter Design Toolkit:  Das VI konnte den Filter nicht aus der Datei laden. Geben Sie einen gültigen Dateipfad an.
</nierror>
<nierror code="-24049">
Digital Filter Design Toolkit:  Das Multifrequenzfilterobjekt ist ungültig.
</nierror>
<nierror code="-24048">
Digital Filter Design Toolkit:  Sie müssen für den Laufzeitunterschied einen gültigen Wert eingeben. Der Wert kann 1 oder 2 lauten.
</nierror>
<nierror code="-24047">
Digital Filter Design Toolkit:  Das Filterdesign funktionierte nicht mit den angegebenen Zähler- und Nennerordnungen. Verwenden Sie niedrigere Ordnungen.
</nierror>
<nierror code="-24046">
Digital Filter Design Toolkit:  Sie müssen die Frequenzen für die genauen Verstärkungen innerhalb der Frequenzbereiche der Bandspezifikationen angeben.
</nierror>
<nierror code="-24045">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Anzahl der Stufen muss im Bereich [1, 8] liegen.
</nierror>
<nierror code="-24044">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Werte für Zähler- und Nennerordnung müssen kleiner als 35 sein.
</nierror>
<nierror code="-24043">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Multifrequenzfaktor muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-24042">
Digital Filter Design Toolkit:  Bandpass- und Bandsperrfilter erfordern eine geradzahlige Ordnung.
</nierror>
<nierror code="-24041">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Struktur des Filters ist ungültig. Weitere Informationen zur Auswahl von Filterstrukturen finden Sie in der LabVIEW-Hilfe.
</nierror>
<nierror code="-24040">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Quantisierungsquelle muss auf "Koeffizient" gesetzt werden.
</nierror>
<nierror code="-24039">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Eingangsfilterkoeffizienten sind für die angegebene Netzfilterstruktur (lattice filter structure) ungültig.
</nierror>
<nierror code="-24038">
Digital Filter Design Toolkit:  Die angegeben Filterstruktur ist keine Netzfilterstruktur.
</nierror>
<nierror code="-24037">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Eingangsfilter ist kein FIR-Filter.
</nierror>
<nierror code="-24036">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Eingangsfilter ist kein quantisierter Festpunktfilter.
</nierror>
<nierror code="-24035">
Digital Filter Design Toolkit:  Maxflat-Filterdesign funktioniert nicht mit den angegebenen Spezifikationen.
</nierror>
<nierror code="-24034">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Anzahl der Eingangszustände muss der Filterordnung entsprechen.
</nierror>
<nierror code="-24033">
Digital Filter Design Toolkit:  Interne Fehler: Ungültige Parameter.
</nierror>
<nierror code="-24032">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Wert für die Filterordnung muss ein gerader Wert sein.
</nierror>
<nierror code="-24031">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Nennerordnung muss größer oder gleich 0 ist. 
</nierror>
<nierror code="-24030">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Zählerordnung muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-24029">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Multifrequenzfaktor muss größer als 1 sein.
</nierror>
<nierror code="-24028">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Roll-Off-Wert muss sich im Bereich (0,1) befinden.
</nierror>
<nierror code="-24027">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Welligkeit in der linearen Skalierung muss im Bereich (0,1) liegen.
</nierror>
<nierror code="-24026">
Digital Filter Design Toolkit:  Geben Sie eine gültige Frequenzsequenz für den Eingang <b>freq specs</b> an.
</nierror>
<nierror code="-24025">
Digital Filter Design Toolkit:  Das angegebene FXP-Modell ist nicht kompatibel mit den Bedingungen für die Codeerzeugung. In der LabVIEW-Hilfe und dem Benutzerhandbuch des Digital Filter Design Toolkits erhalten Sie weitere Informationen über die Codeerzeugung mit den VIs für das digitale Filterdesign.
</nierror>
<nierror code="-24024">
Digital Filter Design Toolkit:  Das Digital Filter Design Toolkit unterstützt keine "SCTL-Optimized LabVIEW FPGA"-Codeerzeugung für diese Filterstruktur.
</nierror>
<nierror code="-24023">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Q- oder BW-Wert muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-24022">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Ordnungswert muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-24021">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Frequenzwerte müssen größer als 0 und kleiner als die Nyquist-Frequenz sein.
</nierror>
<nierror code="-24020">
Digital Filter Design Toolkit:  Jedes Band muss wenigstens einen Punkt enthalten.
</nierror>
<nierror code="-24019">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Hochfrequenzwerte müssen größer als die Niederfrequenzwerte sein.
</nierror>
<nierror code="-24018">
Digital Filter Design Toolkit:  Es muss ein Abtastfrequenzwert fs größer 0 angegeben werden.
</nierror>
<nierror code="-24017">
Digital Filter Design Toolkit:  Es muss ein Sperrdämpfung- oder Welligkeitswert größer 0 angegeben werden.
</nierror>
<nierror code="-24016">
Digital Filter Design Toolkit:  Sie müssen einen oder mehrere nicht-negative Werte für den Betrag angeben.
</nierror>
<nierror code="-24015">
Digital Filter Design Toolkit:  Das Filterobjekt ist ungültig.
</nierror>
<nierror code="-24014">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Übertragungsfunktion ist ungültig.
</nierror>
<nierror code="-24013">
Digital Filter Design Toolkit:  Für das Dolph-Chebyshev-Fenster muss für r[dB] ein Wert größer 0 angegeben werden.
</nierror>
<nierror code="-24012">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Filter kann mit der angegebenen Struktur nicht repräsentiert werden.
</nierror>
<nierror code="-24011">
Digital Filter Design Toolkit:  Die erforderliche Ordnung der Filterspezifikationen ist zu groß für die <b>minimum order</b>-Suchoption. Verwenden Sie die Option <b>user defined</b>.
</nierror>
<nierror code="-24010">
Digital Filter Design Toolkit:  Alle Bänder müssen für das Minmum-Ordnungsdesign eingeschränkt werden.
</nierror>
<nierror code="-24009">
Digital Filter Design Toolkit:  Es muss eine nicht-negative Frequenzantwort für das Minimum- oder Maximum-Phasendesign angegeben werden.
</nierror>
<nierror code="-24008">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Amplitude bei DC muss für antisymmetrische FIR-Filterdesigns ungerader Ordnung 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-24007">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Amplituden bei DC und Nyquist müssen für antisymmetrische FIR-Filterdesigns gerader Ordnung 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-24006">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Amplitude bei Nyquist muss für symmetrische FIR-Filterdesigns ungerader Ordnung 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-24005">
Digital Filter Design Toolkit:  Es muss mindestens ein gültiges Band definiert werden.
</nierror>
<nierror code="-24004">
Digital Filter Design Toolkit:  Alle Gewichtungswerte müssen positiv sein.
</nierror>
<nierror code="-24003">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Bandfrequenz muss in aufsteigender Ordnung vorliegen. Die Bänder dürfen sich nicht überlappen und müssen zwischen der DC- und der Nyquist-Frequenz liegen.
</nierror>
<nierror code="-24002">
Digital Filter Design Toolkit:  Es können nicht alle Bedingungen erfüllt werden.
</nierror>
<nierror code="-24001">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Anzahl der Iterationen hat das Maximum erreicht oder es trat ein numerischer Fehler im Remez-Design auf.
</nierror>
<nierror code="24001">
Digital Filter Design Toolkit:  Die tatsächliche Abtastfrequenz unterscheidet sich von der, die bei der Erstellung des Filters verwendet wurde.
</nierror>
<nierror code="24002">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Zeitstempel der beiden sequentiellen Datenblöcke sind inkonsistent.
</nierror>
<nierror code="24003">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Eingangssequenz ist leer.
</nierror>
<nierror code="24004">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Statuseingang ist leer.
</nierror>
<nierror code="24005">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Wert von p muss im Bereich [2, 128] liegen.
</nierror>
<nierror code="24006">
Digital Filter Design Toolkit:  Der angegebene Polradius ist auf den Bereich (0, 1] beschränkt.
</nierror>
<nierror code="24007">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Nullen an beiden Enden der Übertragungsfunktion wurden entfernt. Die erstellte Ordnung unterscheidet sich von der angegebenen Ordnung.
</nierror>
<nierror code="24008">
Digital Filter Design Toolkit:  Interne Warnung: Sie haben einen inkorrekten Startwert gewählt.
</nierror>
<nierror code="24009">
Digital Filter Design Toolkit:  Entweder wurde die maximale Iteration erreicht oder ein numerischer Fehler trat bei dem letzten pth-Norm-Design auf.
</nierror>
<nierror code="24010">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Filter wird mit einer niedrigeren Ordnung designed als angegeben.
</nierror>
<nierror code="24011">
Digital Filter Design Toolkit:  Die beiden rationalen Faktoren sind keine relativen Primzahlen.
</nierror>
<nierror code="24012">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Filterprozess wird initialisiert, da sich die Abtastfrequenz des Signals auf die des vorhergehenden Signaldatenblocks umgestellt hat.
</nierror>
<nierror code="24013">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Filterprozess wird initialisiert, da sich die Anzahl der Signalkanäle geändert hat.
</nierror>
<nierror code="24014">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Filterprozess wird initialisiert, da sich die Verzögerung geändert hat.
</nierror>
<nierror code="24015">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Filterprozess wird initialisiert, da sich die Anzahl der Multifrequenzfilter geändert hat.
</nierror>
<nierror code="24016">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Ausgangswortlänge einer Stufe muss mit der Eingangswortlänge der nachfolgenden Stufe übereinstimmen.
</nierror>
<nierror code="24017">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Frequenz am Rand des Sperrbereichs muss kleiner oder gleich der Nyquist-Frequenz sein, wenn kein Aliasing vorgesehen ist.
</nierror>
<nierror code="24018">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Entwurfsprozess kann lange dauern, da die geschätzte Filterordnung größer als 1000 ist. 
</nierror>
<nierror code="24019">
Digital Filter Design Toolkit:  Sie müssen erst auf die Schaltfläche "Update Design" klicken, um einen Fließpunkt-Filter zu erstellen, bevor Sie den Filter quantisieren können. Der Filter kann nicht quantisiert werden, wenn es ein mehrstufiger Filter ist, der keine Ratenänderung zulässt.
</nierror>
<nierror code="24020">
Digital Filter Design Toolkit:  Die Festpunkteinstellungen des Eingangssignals unterscheiden sich von denen des Eingangsquantisierers.
</nierror>
<nierror code="24021">
Digital Filter Design Toolkit:  Der Eingangsfrequenzvektor ist leer.
</nierror>
</nidocument>