<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="Adaptive Filter VIs" displayname="Adaptive Filter VIs">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-42155">
Adaptive Filter VIs:  Die Programmcode-Erzeugung schlug fehl. Speichern Sie die LabVIEW-Projektdatei, bevor Sie LabVIEW-FPGA-Code für den adaptiven Festkommafilter erzeugen.
</nierror>
<nierror code="-42154">
Adaptive Filter VIs:  Die Programmcode-Erzeugung schlug fehl. Das zu überschreibende VI befindet sich bereits im Speicher. Schließen Sie das VI und starten Sie die Programmcode-Erzeugung neu.
</nierror>
<nierror code="-42151">
Adaptive Filter VIs:  Die Konfiguration des adaptiven Festkommafilters ist ungültig. Simulieren Sie den adaptiven Festkommafilter, um eine angemessene Konfiguration zu bestimmen.
</nierror>
<nierror code="-42022">
Adaptive Filter VIs:  Die Länge des Arrays <b>secondary path</b> muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-42021">
Adaptive Filter VIs:  Der angegebene adaptive Filter ist ungültig. Sie können die Filterkoeffizienten nicht festlegen, wenn der adaptive Filter den QR-RLS-Algorithmus ("QR decomposition-based recursive least squares") verwendet.
</nierror>
<nierror code="-42020">
Adaptive Filter VIs:  Die Länge des Eingangssignals entspricht nicht der Länge des adaptiven Filter.
</nierror>
<nierror code="-42019">
Adaptive Filter VIs:  Am Eingang <b>adaptive filter in</b> muss ein adaptiver Filter für reelle Werte angegeben werden.
</nierror>
<nierror code="-42018">
Adaptive Filter VIs:  Die Sample-Frequenz der Eingangssignale entspricht nicht der Frequenz anderer Signale oder die Sample-Frequenz eines Eingangssignals änderte sich während des adaptiven Filterns.
</nierror>
<nierror code="-42017">
Adaptive Filter VIs:  Der Datentyp des adaptiven Filters entspricht nicht dem Typ der Instanz von "AFT Get Coefficients" oder "AFT Set Coefficients". Je nachdem, ob der adaptive Filter mit reellen oder komplexen Werten arbeitet, müssen Sie die VI-Instanz für reelle oder komplexe Werte verwenden.
</nierror>
<nierror code="-42016">
Adaptive Filter VIs:  Der Datentyp des adaptiven Filters entspricht nicht dem Eingangssignaltyp. Verwenden Sie für reelle Signale einen adaptive Filter für reelle Werte. Für komplexe Signale verwenden Sie adaptive Filter für komplexe Werte.
</nierror>
<nierror code="-42015">
Adaptive Filter VIs:  Der Regelungsfaktor muss größer oder gleich 2,22045E-16 sein.
</nierror>
<nierror code="-42012">
Adaptive Filter VIs:  Es ist nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden. Schließen Sie offene Anwendungen, um Speicher freizugeben.
</nierror>
<nierror code="-42010">
Adaptive Filter VIs:  Der Wert des Eingangssignals ist 0. Stellen Sie sicher, dass das Eingangssignal Werte enthält.
</nierror>
<nierror code="-42009">
Adaptive Filter VIs:  Die Länge des Eingangssignals x(n) entspricht nicht der Länge von d(n).
</nierror>
<nierror code="-42008">
Adaptive Filter VIs:  Die Länge der Filterkoeffizienten entspricht nicht der Filterlänge.
</nierror>
<nierror code="-42006">
Adaptive Filter VIs:  Die Filterlänge muss größer als 2 sein.
</nierror>
<nierror code="-42005">
Adaptive Filter VIs:  Der Wert von "leaky factor" liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Der gültige Bereich lautet [0, 0.1].
</nierror>
<nierror code="-42004">
Adaptive Filter VIs:  Der Wert von "forgetting factor" liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Der gültige Bereich lautet (0, 1].
</nierror>
<nierror code="-42003">
Adaptive Filter VIs:  Die Schrittweite muss größer als 0 sein. Für adaptive Filter mit normalisiertem LMS-Algorithmus (Least-Mean-Squares-Algorithmus) muss die Schrittgröße größer als 0 und kleiner als 2 sein.
</nierror>
<nierror code="-42002">
Adaptive Filter VIs:  Der gewünschte adaptive Filter existiert nicht oder wurde gelöscht.
</nierror>
<nierror code="42153">
Adaptive Filter VIs:  Die Programmcode-Erzeugung wurde abgebrochen.
</nierror>
</nidocument>