<?xml version="1.0" ?>
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily displayname="Spectral Measurement Toolset" familyname="Spectral Measurement Toolset"/>
</nicomment>
<nierror code="-20501">
Spektrumsermittlung: Der angegebene Zoomfaktor muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20502">
Spektrumsermittlung: Die angegebene FFT-Größe muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20503">
Spektrumsermittlung: Die Eingangsdaten verursachen einen Überlauf des internen Puffers.
</nierror>
<nierror code="-20504">
Spektrumsermittlung: Die angegebene Sample-Frequenz muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20505">
Spektrumsermittlung: Es muss entweder die Anzahl der FFT-Unterteilungen oder die Auflösungsbandbreite angegeben werden.
</nierror>
<nierror code="-20506">
Spektrumsermittlung: Die Eingangswerte des Spektrums weisen den falschen Datentyp auf.
</nierror>
<nierror code="-20507">
Spektrumsermittlung: Angegebener Typ der Mittelwertbildung ist falsch.
</nierror>
<nierror code="-20508">
Ungültiges Handle für die SMT-Session.
</nierror>
<nierror code="-20509">
Fehler beim Laden der DLL (DLL nicht im Pfad?)
</nierror>
<nierror code="-20510">
Funktion konnte nicht in DLL gefunden werden (ungültige DLL-Version?)
</nierror>
<nierror code="-20511">
Erforderlicher Mutex konnte nicht erstellt werden.
</nierror>
<nierror code="-20512">
Spektrumsermittlung: Geben Sie einen Wert für Auflösungsbandbreite (RBW), Zeit oder Spanne an.
</nierror>
<nierror code="-20513">
Spektrumsermittlung: Das angegebene Band entspricht nicht den Spektren. Die ausgewählte Bandspezifikation liegt eventuell außerhalb des Bands, das mit den Spektrumseinstellungen gewählt wurde.
</nierror>
<nierror code="-20514">
Spektrumsermittlung: Die Hardware kann nicht mit diesem VI konfiguriert werden. Nehmen Sie bitte die SMT-Beispiele für diese Hardware zur Hilfe.
</nierror>
<nierror code="-20515">
Spektrumsermittlung: Wert für Auflösungsbandbreite (RBW) oder Spektrallinien wird nicht unterstützt.
</nierror>
<nierror code="-20516">
Spektrumsermittlung: Eingangsparameter außerhalb des gültigen Bereichs.
</nierror>
<nierror code="-20517">
Spektrumsermittlung: Das Spectral Measurement Toolkit unterstützt diese Hardware nicht.
</nierror>
<nierror code="-20518">
Wenn der Typ des Impulsformfilters nicht "none" lautet, darf der Filterparameter nicht kleiner als 0,1 oder größer als 0,9 sein.
</nierror>
<nierror code="-20519">
Spektrumsermittlung: Wert von dt muss größer als 1ps und kleiner als 1Ts sein.
</nierror>
<nierror code="-20520">
Spektrumsermittlung: Wert für Bereich muss zwischen 1pHz und 1THz liegen.
</nierror>
<nierror code="-20521">
"Resolution Bandwidth (RBW)" muss kleiner sein als "Span"
</nierror>
<nierror code="20501">
Spektrumsermittlung: Das angegebene VI wird von dieser Version des Toolkits nicht unterstützt.
</nierror>
</nidocument>
