\begin{seznamzkratek}{DSBSC}
	\novazkratka{symu}
		{\ensuremath{U}}
		{elektrické napětí $[\jedn{V}]$}
		
	\novazkratka{symr}
		{\ensuremath{R}}
		{elektrický odpor $[\Omega]$}
		
	\novazkratka{symc}
		{\ensuremath{C}}
		{kapacita $[\jedn{F}]$}
		
	\novazkratka{symf}
		{\ensuremath{f}}
		{kmitočet $[\jedn{Hz}]$}
		
  \novazkratka{symbw}						% název
		{$BW$} % symbol
		{šířka pásma -- bandwidth $[\jedn{Hz}]$}					% popis	
		
	\novazkratka{zkSNR}
		{$SNR$}
		{odstup signálu od šumu -- signal-noise ratio $[\jedn{dB}]$}
		
	\novazkratka{symt}
		{\ensuremath{t}}
		{čas $[\jedn{s}]$}
		
	% Modulační signál	
	\novazkratka{symxt}	
		{\ensuremath{x(t)}}
		{modulační signál}			
	
	% Nosný signál	
	\novazkratka{symnt}	
		{\ensuremath{n(t)}}
		{nosný signál}	
		
	\novazkratka{symm}	
		{\ensuremath{s(t)}}
		{modulovaný signál}
		
	\novazkratka{symst}	
		{\ensuremath{m}}
		{modulační koeficient $[-]$}
		
	\novazkratka{symfvz}						% název
		{\ensuremath{f_\textind{s}}} % symbol
		{vzorkovací kmitočet -- sampling frequency}					% popis	
		
	\novazkratka{symfm}						% název
		{\ensuremath{f_\textind{m}}} % symbol
		{mezní kmitočet}					% popis	
		
	\novazkratka{zkAM}	
		{AM} 
		{amplitudová modulace -- amplitude modulation}
		
	\novazkratka{zkFM}		
		{FM}
		{frekvenční modulace -- frequency modulation}		
		
	\novazkratka{zkDSB}
		{DSB}
		{obě postranní pásma -- dualside band}
		
	\novazkratka{zkDSBSC}
		{DSBSC}
		{obě postranní pásma, nosná potlačena -- dualside band suppresed carrier}
	
	\novazkratka{zCD}
		{CD}
		{kompaktní disk -- compact disc}
		
	\novazkratka{zkSACD}
		{SACD}
		{super audio compact disc}
		
	\novazkratka{zkDSD}
		{DSD}
		{direct stream digital}
		
	\novazkratka{zkVHDL}
		{VHDL}
		{VHSIC jazyk pro popis hardwaru -- VHSIC hardware description language}
		
	\novazkratka{zkVHSIC}
		{VHSIC}
		{velmi rychlé integrované obvody -- very high speed integrated circuits}	
		
	\novazkratka{zkFPGA}
		{FPGA}
		{programovatelné hradlové pole -- field-programmable gate array}
						
	\novazkratka{zkCIC}
		{CIC}
		{kaskádový hřebenový filtr -- cascaded integrator comb}
		
	\novazkratka{zkFIR}
		{FIR}
		{filtr s konečnou impulzní odezvou -- finite impulse response}
		
	\novazkratka{zkVHF}
		{VHF}
		{velmi vysoká frekvence -- very high frequency}
		
	\novazkratka{zkOSR}
		{OSR}
		{řád převzorkování -- oversampling ratio}
		
	\novazkratka{zkRDS}
		{RDS}
		{radio data system}
		
	\novazkratka{zkDDS}
		{DDS}
		{přímá číslicová syntéza -- direct digital synthesis}
		
	\novazkratka{zkLUT}
		{LUT}
		{náhledová tabulka -- lookup table}
		
	\novazkratka{zkIP}
		{IP}
		{duševní vlastnictví -- intelectual property}
	
	\novazkratka{zkROM}
		{ROM}
		{paměť pouze ke čtení -- read-only memory}
	
	\novazkratka{zkASIC}
		{ASIC}
		{aplikačně specifické integrované obvody -- application-specific integrated circuit}
		
	\novazkratka{zkLSB}
		{LSB}
		{nejméně významný bit -- least significant bit}
		
	
	
\end{seznamzkratek}
