Spoštění simulátoru se provádí v souboru s názvem wifi_sim_batch

Možné nastavení parametrů:
!Simulátor byl testován vždy s těmito parametry: '802.11ac', 'CBW20','normal', 'BCC', 'LRR' !

%Definice standardu - '802dot11g', '802dot11n', '802dot11ac' 
wifi_standard = '802dot11ac'; 

%Šířka kanálu – 'CBW20', 'CBW40', 'CBW80' 
CH_BANDWIDTH = 'CBW20'; 

%Délka ochranného intervalu - 'short', 'normal', 'doubled' 
GuardInterval = 'normal'; 

%Typ kódování - 'BCC' 
coding_type = 'BCC'; 

%Typ detekce - 'HD' (Hard decision); 'LLR' (Log-likelihood ratio); 
decision_type = 'LLR'; 

%Počet prostorových stremů – od počtu stremů:do počtu streamů 
SpatialStreams = 3:4; 

%Použití STBC – true, false; 
includeSTBC = false; 

%Počet oktetů uživatelských dat (0--65535) 
LENGTH_vec = 100; 

%Použité MCS – od:do MCSvec = 1:2; 

%Typ Přenosového kanálu - 'awgn', 'fad' 

channelType = 'fad'; 

%Typ ZF ekvalizace - 'ideal', 'linear', 'polynom' 
eqType = 'ideal'; 

%Pro tyto hodnoty SNR – od:do SNR = -5:5:25; %Počet rámců pro každé SNR 
N_frames = 100;