Příloha 1 Technické parametry vysokorychlostní kamery

MODEL: TroubleShooter 1000

DETEKTOR: Rozlišení 640x480 CMOS maticový detektor, barevný (24-bitové rozlišení)

RYCHLOST ZÁVĚRKY: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 10x a 20x záznamové rychlosti

REŽIM ZÁZNAMU: Ruční

Záznam začne po stisknutí spouště. Pokračuje v záznamu do opětovného stisknutí spouště.

Trigger

Záznam začne po stisknutí spouště. Pokračuje v záznamu snímků do doby, než je aktivován externí trigger. Pozice nastavitelného triggeru stanoví, kolik snímků má být uloženo před a po triggeru.

RYCHLOST PŘEHRÁVÁNÍ: Po jednotlivých snímcích, nebo rychlostí 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25, 30, 50, 60, 125, 250, 500 a 1000 snímků za sekundu, dopředu a nazpět.

VIDEO MONITOR: Vestavěny, 5“ LCD barevný monitor.

OVLÁDACÍ FUNKCE: Nastavení, Výběr, Záznam, Stop, Přehrávání, Dopředu, Zpět, Download, Zapnutí/Vypnutí

VSTUPY/VÝSTUPY: USB-2 port, Compact flash, IR, Trigger, Pulse In, Pulse Out, DC napájení

EXTERNÍ TRIGGER: Sepnutí kontaktu nebo standardní TTL signál, do 30 V DC

SYNCHRONIZACE: Více TroubleShooter kamer je možno synchronizovat pomocí funkce phase-lock

SOFTWARE: Zahrnuje software CamLink pro záznam, přehrávání a stažení do PC. Snímky jsou přetaženy a uloženy ve formátu .avi. Rovněž obsahuje MotionMeasure software pro rozbor a rychlý a jednoduchý výpočet hodnot jako jsou zrychlení a rychlost.

OBJEKTIVY: Standardní C-upevnění.

NAPÁJENÍ: 4 D monočlánky nebo 110/220 V AC adaptér

ROZMĚRY: 180 x 140 x 90, 1,2kg.

Snímků za sekundu Záznamová rychlost | Standardní paměť 2,138 snímků | Rozšířená paměť 4,368 snímků
50 (PAL) | 43,7 sekund | 87,4 sekund
60 (NTSC) | 36,4 sekund | 72,8 sekund
125 | 17,4 sekund | 34,8 sekund
250 | 8,7 sekund | 17,4 sekund
500 | 4,4 sekund | 8,8 sekund
1000 | 2,2 sekund | 4,4 sekund

Příloha 2 Rozměry videokamery - orientační