Tento set slúži na skúšobnú strednodobú akvizíciu ELF signálu jedného kanálu a zobrazenie
získaných dát v MATLAB.

Vhľadom na obmedzenú veľkosť prílohy som exportoval iba minimum zdrojových súborov pre
MCU vytvorený v STM32CubeIDE. Pre rekonštrukciu treba založiť nový projekt a pri tom
importovať súbor nastavenia s príponou .ioc a potom iba nahradiť súbor main v priečinku
src nového projektu.

Pre nahranie programu na vývojovú dosku stačí do nej nakopírovať súbor .bin