# Měření QT Intervalu

#

# Návod k ovládání programu

# Obsah

## Úvod

## Základní obrazovka programu

## Načtení signálu

## Volba svodu

## Volba pohlaví

## Provedení měření

## Výsledky

## Export naměřených hodnot

## Rozhodovací meze

## Chybová hlášení

##

# Úvod

Tento dokument slouží jako uživatelský návod pro práci s programem. Pro názornost jsou vložený obrázky s popisem, které popisují krok za krokem správné ovládání programu a správnost jeho nastavení.

# Základní obrazovka programu

Náhled úvodní obrazovky programu po jeho spuštění bez načtených dat.

Zpět

# Načtení signálu

Načtení signálu proměření se provádí pomocí menu Soubor à O tevřít a to myší nebo pomocí klávesové zkratky CTRL + O. Po stisku tlačítka otevřít se zobrazí dialogové okno, pomocí něhož provedeme výběr potřebného souboru se signálem a tlačítkem otevřít provedeme načtení.

Dialogové okno pro načtení signálu

Po načtení signálu, na kterém se bude provádět měření, dojde v oblasti „Zobrazeni“ k zobrazení náhledu signálu s detekovanými R vlnami. V oblasti „Informace“ se zobrazí průměrná hodnota „BPM“, „R-R“ a „Nazev souboru“.

Zpět

# Volba svodu

V oblasti „Volby“, pomocí výběrového pole „Volba svodu“ se provádí výběr vhodného svodu, na kterém bude provedeno měření délek QT Intervalu.

Zpět

#

# Volba pohlaví

V oblasti „Volby“, pomocí výběrového pole „Pohlavi“ se provádí nastavení pohlaví pacienta, u kterého byl EKG signál získán. Správnost nastavení má vliv na vyhodnocení výsledku.

Zpět

#

# Provedení měření

V oblasti „Volby“ zvolíme v editačním poli „Cislo komplexu“ QRS komplex v intervalu od 1 do celkového poctu QRS komplexů uvedeného v poli „Počet QRS“, který se zobrazí jako náhled v oblasti „Zobrazeni“. Při zadaní špatného znaku nebo hodnoty v editačním poli dojde k zobrazení chybového hlášení. Samotné měření se provádí pomocí tlačítka „Mereni“ v oblasti volby. Po dokončení měření dojde ke změně barvy nápisu na tlačítku „Vysledky“ v oblasti Informace z černé barvy na červenou.

Zpět

# Výsledky

Stisknutím tlačítka „Vysledky v oblasti „Informace“, dojde k zobrazení panelu naměřených hodnot a jejich vyhodnocení. V oblasti „Informace“ jsou zobrazeny základní informace o proběhnutém měření. V oblasti „Zobrazeni“ je pro každou metodu vyobrazen koláčový graf, vyjadřující procentuálně kolik z naměřených QT intervalu překračují nebo nepřekračují stanovené meze délek. Ve stejné oblasti se dále nachází pro každou metodu průběh jedné periody EKG signálu, na kterém jsou vyznačeny hranice začátku vlny Q a konce vlny T.

V oblasti „Volby“ je možno si zvolit pomocí výběrového pole svod, který chceme zobrazit v náhledu v oblasti „Zobrazeni“. Volba svodu je provedena společně pro obě metody. Pomocí editačního pole „Vyber QRS“ je možno zvolit QRS komplex, který chceme zobrazit. Volbu výběru vždy potvrdíme tlačítkem „Zobrazeni“.

Všechny naměřené délky QT intervalů jsou uvedeny v tabulce „Tabulka namerenych delek QT intervalu“. Druhá uvedená tabulka „Delky QT intervalu prekracujici meze“ obsahuje informace o QT intervalech, které překročily stanovenou mez.

Zpět

# Export naměřených dat

Užitečnou funkcí programu je možnost uložení naměřených dat do externího souboru program Microsoft Office Excel 2007. Ukládaní je možno provést dvěma způsoby a to pomocí menu Soubor à Ulozit nebo pomocí tlačítka „Ulozit“ v oblasti „Volby“.

Po provedení stisku tlačítka dojde k zobrazení dialogového okna pro výběr cíle ukládání. Po zvolení názvu souboru a potvrzení volby tlačítkem „Uložit“ se nám naměřená data uloží.

Po dokončení ukládání se v oblasti „Volby“ zobrazí červený nápis „Data ulozena“, který indikuje ukončení ukládání.

Další zpracování je možno provádět v tabulkovém editoru.

Zpět

# Rozhodovací meze

Následující tabulka znázorňuje meze délek QT intervalu dle pohlaví pacienta a tepové frekvence.

Přibližná horní mez délky QT intervalu
tepů/min | muži | ženy
45 - 65 | <0,47 [s] | <0,48 [s]
66 - 100 | <0,41 [s] | <0,43 [s]
>100 | <0,36 [s] | <0,37 [s]

Zpět

# Chybová hlášení

Indikace chyby vložení špatného znaku do editačního pole.

Indikace chyby vložení špatného čísla QRS do editačního pole.

Zpět