Počet mikrofonů:8
Počet měření:1
Buffer: 1024 vzorků
Vzorkovací kmitočet: 48000 Hz
Minimální SNR pro měření: 20
Měřené SNR: 14.6957 dB
Dynamická rezerva: 3 dB
Maximální počet omezení pro měření: 50 

Výsledné hodnoty měření dB (SPL)
Mikrofon č.1: 90.5864
Mikrofon č.2: 87.5601
Mikrofon č.3: 80.6777
Mikrofon č.4: 73.0067
Mikrofon č.5: 77.0039
Mikrofon č.6: 69.981
Mikrofon č.7: 70.7545
Mikrofon č.8: 66.0239

Výsledné hodnoty měření RMS
Bod č.1: 0.19586
Bod č.2: 0.14701
Bod č.3: 0.06483
Bod č.4: 0.021948
Bod č.5: 0.048033
Bod č.6: 0.020438
Bod č.7: 0.020798
Bod č.8: 0.010323

Referenční hodnoty kalibrace RMS
Mikrofon č.1: 0.29016
Mikrofon č.2: 0.30857
Mikrofon č.3: 0.30053
Mikrofon č.4: 0.24607
Mikrofon č.5: 0.33989
Mikrofon č.6: 0.32464
Mikrofon č.7: 0.3022
Mikrofon č.8: 0.2586

Šumové hodnoty RMS
Mikrofon č.1: 0.0027666
Mikrofon č.2: 0.0025886
Mikrofon č.3: 0.0035961
Mikrofon č.4: 0.0020825
Mikrofon č.5: 0.0028419
Mikrofon č.6: 0.0033784
Mikrofon č.7: 0.0031537
Mikrofon č.8: 0.0028572
