Spuštění tohoto programu se provádí souborem projekt.fig popř. projekt.mat. Dále soubory getparam.m, openclp.m, pkg.m, readinfo.m, readiq.m, remain_time.m a scancov.m se starají o převod surových dat do formátu s kterým je schopen Matlab pracovat. Soubory filtr_UHMF.m a filtr_GPMADR.m se starají o filtraci dat metodou UHMF respektive GPMAD-r.
Tento program pracuje s RAW daty nasnímanými pomocí utrazvukového zobrazovací systému GE VingMed System FiVE v režimu RF a se zapnutým CFM.
Nameřená data pomocí UZV GE VingMed Five jsou v adrsáři Naměřená data v kořenu CD.