Při otevření skriptu je nutné napsat do deváteho řádku za funkci load název signálu který má být detekován. Do osmého řádku k funkci for je nutné
napsat čísla svodů se kterými se bude pracovat. Signály na kterých má být prováděna detekce musí být ve stejné složce jako detekční skript.