Connecting to host bouygues.testdebit.info, port 5204
[  4] local 2001:67c:1220:c1a2:1407:8059:160a:9d22 port 60650 connected to 2001:860:f70b::53 port 5204
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  3.81 MBytes  31964 Kbits/sec                  
[  4]   1.00-2.00   sec  4.31 MBytes  36161 Kbits/sec                  
[  4]   2.00-3.00   sec  4.37 MBytes  36641 Kbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-3.00   sec  12.5 MBytes  34920 Kbits/sec                  sender
[  4]   0.00-3.00   sec  12.5 MBytes  34920 Kbits/sec                  receiver

iperf Done.
