# Nastavení sítě a serveru

Zde je nastavit parametry síového připojení a zakázat nebo povolit jednotlivé části interního serveru

Síové připojení | Aktualizovat (bez uloení)
| IP adresa serveru: | (formát 123.456.789.012)
| Síová maska: | (formát 123.456.789.012)
| Výchozí brána | (formát 123.456.789.012)
| MAC adresa: | (HEX formát 01:23:45:67:89:AB)
| TCP port www serveru: |
| Port UDP serveru: |
| HTTP server: | Povolit Zakázat (Aktuálně $n07)
| UDP server: | Povolit Zakázat (Aktuálně $n08)
| Telnet server: | Povolit Zakázat (Aktuálně $n09)
| ICMP zprávy (ping): | Povolit Zakázat (Aktuálně $n10)