# Stav LED systému

Zde je možné sledovat stav LED systému

O systému |
| Doba běhu: | $c04
| Aktuální čas a datum: | $c01 $c02 ($c03)
| HTTP server: | $n07
| UDP server: | $n08
| Telnet server: | $n09
| ICMP zprávy (ping): | $n10
| Plánovač: | $l01
| Počet záznamů plánovače: | $l02

LED diody | [editovat]
| Typ LED: | Kanál 1 455 nm | Kanál 2 645 nm | Kanál 3 660 nm | Kanál 4 735 nm | Kanál 5 "bílá" | Kanál 6 385 nm
| Aktuální proud: | $p01 mA | $p03 mA | $p05 mA | $p07 mA | $p09 mA | $p11 mA
| Maximální proud: | $p02 mA | $p04 mA | $p06 mA | $p08 mA | $p10 mA | $p12 mA
| Aktuální PWM: | $p25 | $p26 | $p27 | $p28 | $p29 | $p30
| Maximální PWM: | $p13 | $p14 | $p15 | $p16 | $p17 | $p18
| Doba provozu (zapnuto): | xxxx:xx hod. | xxxx:xx hod. | xxxx:xx hod. | xxxx:xx hod. | xxxx:xx hod. | xxxx:xx hod.
| Režim: | $p19 | $p20 | $p21 | $p22 | $p23 | $p24

Čidla teploty a relativní vzdušné vlhkosti |
| Počet teplotních čidel: | $t01
| Teplota chladiče LED: | aktuálně: $t02 °C min.: $t03 °C, max.: $t04 °C
| Sériové číslo čidla: | $t05
| Teplota chladiče tranzistorů: | aktuálně: $t06 °C min.: $t07 °C, max.: $t08 °C
| Sériové číslo čidla: | $t09
| Teplota externího senzoru: | aktuálně: $t10 °C min.: $t11 °C, max.: $t12 °C
| Sériové číslo čidla: | $t13
| Teplota systému (MCU): | aktuálně: $t27 °C min.: $t28 °C, max.: $t29 °C
| Relativní vzdušná vlhkost externího čidla: | aktuálně: $t14 % min: $t15 %, max: $t16 %

Nastavení ventilátoru a hraničních teplot | [editovat]
| Komparační teplota 1: | $t17 °C
| Nastavení otáček ventilátoru 1: | $t18 %
| Komparační teplota 2: | $t19 °C
| Nastavení otáček ventilátoru 2: | $t20 %
| Komparační teplota 3: | $t21 °C
| Nastavení otáček ventilátoru 3: | $t22 %
| Komparační teplota 4: | $t23 °C
| Nastavení otáček ventilátoru 4: | $t24 %
| Vypnout při teplotě: | $t25 °C
| Mód ventilátoru: | $t26

Síťové připojení | [editovat]
| IP adresa serveru: | $n01
| Síťová maska: | $n02
| Výchozí brána | $n03
| MAC adresa: | $n04
| TCP port www serveru: | $n05
| Port UDP serveru: | $n06