
% Kapitola "Koncepce"

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\kapitola{Koncepce navrženého systému}


\img{koncepce/img/konc}%
    {106mm}%
    {Bloková struktura navrženého systému}%
    {fig:koncepce:konc}%
\par\noindent
Význam jednotlivých bloků uvedené struktury:
\medskip
\begin{itemize}
\item{\textit{Interface}: hardware zajišťující komunikaci mezi dohledovým systémem a~vzdálenou lokalitou. K přenosu povelu využívá FM radiostanici v~pásmu 446 MHz.} 
\item{\textit{Hardware}: návrh interface je uveden v~kap. \ref{kap:iface}. Vlastnosti vhodných radiostanic jsou zmíněny v kap. \ref{kap:trx}.}
\item{\textit{Konfigurační aplikace}: software k~nastavení provozních parametrů interface. Popis je v~kap. \ref{kap:aplikace} a vlastní software v příloze \ref{kap:supp:cd}.}
\item{\textit{Dohledový systém}: software realizující dohled nad dostupností prvků v~síti.}
\item{\textit{Web GUI}: administrační rozhraní dohledového systému. Řešení v kap. \ref{kap:webgui}.}
\item{\textit{Detekční a akční mechanismus}: výkonná část dohledového systému. Realizuje test dostupnosti prvků a~případné akční zásahy s~využitím interface. Řešení v kap.~\ref{kap:dohled}.}
\end{itemize}
\medskip



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\sekce{Provozní prostředí}
\medskip
\begin{itemize}
\item{Síť občanského sdružení Starhill.}
\item{Administrátorská práva k síťovým prvkům.}
\item{Přístup do síťových rozvaděčů ve všech lokalitách.}
\item{Server s OS Linux v centrálním uzlu sítě M. Distribuce Debian 4.0 Etch.}
\end{itemize}
\medskip
\par\noindent
Obecná topologie sítě včetně alfanumerického označení uzlů je uvedena v kapitole \ref{kap:dohled:topology}. Verze zakreslená na mapovém podkladu je umístěna v příloze \ref{kap:supp:cd}.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage\sekce{Souhrn požadavků na realizovaný systém}
\medskip
\begin{itemize}
\item{Realizovat systém vzdáleného restartu síťových prvků prostřednictvím radiostanic dle konceptuálního návrhu uvedeného v kapitole \ref{kap:wireless:trxrelay}.}
\item{Umístit hlavní radiovou jednotku v centrálním uzlu M a testovací jednotku v uzlu D. Reálné nasazení předpokládá nasazení 7 ks jednotek. Budou doplněny postupně dle potřeby.}
\item{Z bezpečnostních důvodů instalovat jednotky do oddělených elektroinstalačních krabic a pro realizaci odpojení napájení síťového prvku využívat výhradně nízkého napětí za příslušným síťovým adaptérem.}
\item{Dohledový systém realizovat na serveru v uzlu M. Předpokládá se možnost provozu i bez radiových jednotek.}
\end{itemize}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\sekce{Požadavky na interface}
\medskip
\begin{itemize}
\item{Použití elektronických součástek běžně dostupných v maloobchodní síti.}
\item{Minimalizace pořizovacích nákladů bez negativního vlivu na funkcionalitu.}
\item{Zhotovitelnost v amatérských podmínkách bez speciálních postupů.}
\item{Možnost snadného připojení širokého spektra radiostanic.}
\item{Minimálně 3 výkonové rozpínací výstupy. Proudové zatížení min. 5 A.}
\item{Ke vzájemné komunikaci mezi interface využít DTMF (tónová volba).}
\end{itemize}
\medskip
\par\noindent

