
% Kapitola "Place, where story ends... At last :-)"

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\kapitola{Závěr}
\par
Cílem této diplomové práce bylo zvýšit efektivitu správy bezdrátové sítě občanského sdružení Starhill. Jak již bylo naznačeno v~úvodu, koncepce práce byla rozdělena do dvou logických celků. Oba tyto celky se podařilo úspěšně navrhnout, realizovat a~nasadit do reálného provozu. V~současné době je navíc 8~ks interface úspěšně využíváno v~podobné bezdrátové síti v~Humenném. 
\par
Interface byl realizován na jednovrstvé desce plošných spojů a~využívá součástek, které lze běžně zakoupit v~maloobchodní síti v~České republice. Nebyly využity žádné komponenty, které by vyžadovaly speciální nástroje nebo postupy. Kompletaci interface je schopen zvládnout kdokoliv se základními znalostmi elektrotechniky a~průměrnou zručností. 
\par
Vývoj a~testování interface probíhal přímo v~reálném prostředí sítě Starhill. Volba tohoto způsobu práce poukázala na mnoho nedostatků již v~samém počátku vývoje a~umožnila tak velmi rychlé vytvoření programového vybavení pro interface bez fatálních chyb. Finální verze je výsledkem dlouhodobého testování od března 2007 do listopadu 2007. Během této doby byla navržena deska plošných spojů, uvedená v~příloze \ref{kapschdps}. Od prosince 2007 je interface, společně s~radiostanicí, nasazen v~rutinním provozu.
\par
Elementární dohledový systém oznamující dostupnost nebo nedostupnost libovolného síťového zařízení je ve správním systému sítě implementován od roku 2005. Jednalo se však o~verzi se špatně navrženou strukturou uložení informací o~sítových prvcích. Nový dohledový systém, popsaný v~této diplomové práci, využívá z~původní verze pouze seznam prvků s~jejich atributy. V~provozu je od května 2007. Je nutné podotknout, že v~dohledovém systému stále existuje prostor pro další inovaci. Změny budou probíhat dle potřeby.
\par
Vzhledem ke krátké době provozu realizovaného systému je velmi obtížné hodnotit celkový přínos nějakou exaktní formou. Pokus o~vytvoření statistického přehledu je, vzhledem k~obecně nízké četnosti výpadků, značně neobjektivní. Období vývoje bylo specifické simulovanými výpadky a~případně chybami ve firmware interface. Ale i~v~tomto přechodném období byla funkce navrženého systému využita při řešení skutečných problémů. V~prvním případě šlo o~fyzickou poruchu hardware přístupového bodu, kde byl nutný osobní zásah administrátora. Ve zbylých čtyřech byla činnost síťových prvků automaticky obnovena dálkovým přenosem povelu k~restartu. Je nutné zmínit, že orientačně zjištěné přímé náklady na urgentní zásahy administrátora by nyní tvořily cca 45\% pořizovací ceny 6-ti ks interface včetně radiostanic. Krátkodobá tendence vedoucí k~úspoře provozních nákladů je tedy zřejmá. 
 
