Pre použitie modelov: DC motora s PM a PMSM je nutné pridať knižnicu SFIO pre časť Matlab,
tak aj sfiolib pre časť na procesore 56F8xxx.
Pre model PMSM je taktiež nutné pridať knižnicu mclib, pre transformáciu súradnicového systému.
Tým by mali byť modely plne funkčné.

Zadaním parametrov v uživateľskom rozhrani pre model motora sa tlačidlom Apply & generate code
vygeneruje zoznam parametrov, ktorým sa nahradí aktuálny zoznam parametrov v hlavičkovom súbore:
ParamPMDCM.h, alebo ParamPMSM.h.

Spustením modelu na procesore a simulácie v programe Matlab Simulink, dostávame výsledky z procesoru priamo
v programe Matlab Simulink.