% Soubory musí být v kódování, které je nastaveno v příkazu \usepackage[...]{inputenc}

\documentclass[%        Základní nastavení
  %draft,    				  % Testovací překlad
  12pt,       				% Velikost základního písma je 12 bodů
	t,                  % obsah slajdů bude vždy začínat od shora (nebude vertikálně centrovaný)
	aspectratio=1610,   % poměr stran bude 16:10 (všechny projektory v učebnách na Technické 12 Brno),
	                    % další volby jsou 43, 149, 169, 54, 32.
	unicode,						% Záložky a informace budou v kódování unicode
]{beamer}				    	% Dokument třídy 'zpráva', vhodná pro sazbu závěrečných prací s kapitolami
%\usepackage{etex}

\usepackage[utf8]		  % Kódování zdrojových souborů je v UTF-8
	{inputenc}					% Balíček pro nastavení kódování zdrojových souborů
	
\usepackage{graphicx} % Balíček 'graphicx' pro vkládání obrázků
											% Nutné pro vložení logotypů školy a fakulty

\usepackage[          % Balíček 'acronym' pro sazby zkratek a symbolů
	nohyperlinks				% Nebudou tvořeny hypertextové odkazy do seznamu zkratek
]{acronym}						
											% Nutné pro použití prostředí 'acronym' balíčku 'thesis'

%% Balíček hyperref je volán třídou beamer automaticky, proto není třeba následujícího kódu:
%\usepackage[
%	breaklinks=true,		% Hypertextové odkazy mohou obsahovat zalomení řádku
%	hypertexnames=false % Názvy hypertextových odkazů budou tvořeny
%											% nezávisle na názvech TeXu
%]{hyperref}						% Balíček 'hyperref' pro sazbu hypertextových odkazů
%											% Nutné pro použití příkazu 'nastavenipdf' balíčku 'thesis'

\usepackage{cmap} 		% Balíček cmap zajišťuje, že PDF vytvořené `pdflatexem' je
											% plně "prohledávatelné" a "kopírovatelné"

%\usepackage{upgreek}	% Balíček pro sazbu stojatých řeckých písmem
											%% např. stojaté pí: \uppi
											%% např. stojaté mí: \upmu (použitelné třeba v mikrometrech)
											%% pozor, grafická nekompatibilita s fonty typu Computer Modern!

%\usepackage{amsmath} %balíček pro sabu náročnější matematiky

\usepackage{booktabs} % Balíček, který umožňuje v tabulce používat
                      % příkazy \toprule, \midrule, \bottomrule


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%      Definice informací o dokumentu             %%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\input{nastaveni}      % v tomto souboru doplňte údaje o sobě, o názvu práce...
                       % (tento soubor je sdílený s textem práce)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%     Nastavení polí ve Vlastnostech dokumentu PDF      %%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Při vloženém balíčku 'hyperref' lze použít příkaz '\pdfsettings'
\pdfsettings
%  Nastavení polí je možné provést také ručně příkazem:
%\hypersetup{
%  pdftitle={Název studentské práce},    	% Pole 'Document Title'
%  pdfauthor={Autor studenstké práce},   	% Pole 'Author'
%  pdfsubject={Typ práce}, 						  	% Pole 'Subject'
%  pdfkeywords={Klíčová slova}           	% Pole 'Keywords'
%}
\hypersetup{pdfpagemode=FullScreen}       % otevření rovnou v režimu celé obrazovky
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\usetheme{VUT} 				% barvy a rozložení prezentace odpovídající VUT FEKT
% alternativně lze použít jiná berevná témata, ale bez záruky. Například: 
%\usetheme{Darmstadt} \usecolortheme{default2}
\logoheader					% vytvoření zkráceného loga VUT FEKT v hlavičce slajdu, nechte odkomentované



\begin{document}

% v případě zakomentování následujícího se zobrazí v pravém dolním rohu slajdů klikatelné navigační symboly 
\disablenavigationsymbols

% titulní snímek, vysazen bez horních, dolních a postranních lišt (volba plain),
% není tak vysazen ani nadpis snímku
\maketitle

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Zadání práce
\begin{frame} 
	\frametitle{Zadání práce}
        %V rámci semestrální práce:\\[0.5ex]
            \begin{itemize}
                \item Průzkum metod pro kalibraci hmotnostních průtokoměrů
                \item Rozšíření laboratorního přípravku o měření průtoku kapalin do 15 kg/h
                \item Úprava programu umožňujícího měření
                \item Otestování vytvořené trati, zhodnocení přesnosti používané referenční váhy
            \end{itemize}
            
        %Následně v bakalářské práci:\\[0.5ex]
        %    \begin{itemize}
        %        \item Realizace elektroniky pro měření tepelnými průtokoměry
        %        \item Proměření charakteristik dostupných tepelných průtokoměrů
        %        \item Zhodnocení dosažených výsledků
        %    \end{itemize}
\end{frame}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Obsah prezentace
\begin{frame} 
	\frametitle{Obsah prezentace}
        \begin{itemize}
		  \item Metody pro kalibraci hmotnostních průtokoměrů
                \begin{itemize}
				    \item Statická hmotnostní metoda s pevným startem
                    \item Další hmotnostní metody kalibrace
                \end{itemize}
		  \item Úprava laboratorního přípravku
            \item Obslužný program měření
            \item Měření přesnosti váhy
                \begin{itemize}
				    \item Měření s uzavřeným přítokem 
                    \item Měření s malými přítoky 
                \end{itemize}
		  \item Závěr
        \end{itemize}
\end{frame}

% Metody kalibrace
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{frame} 
	\frametitle{Metody pro kalibraci hmotnostních průtokoměrů}
        \begin{columns}[T]					
		  \begin{column}{0.55\textwidth}		% první sloupec
                \begin{alertblock}{Statická hmotnostní metoda\\ s pevným startem}
                    \medskip
                    Důležité součásti:\\[0.5ex]
                    \begin{itemize}
                        \item Spádová nádrž s ustálenou hladinou
                        \item Regulační ventil 
                        \item Přepad do sběrné nádrže
				        \item Přesná referenční váha
                    \end{itemize}
                    
                    \medskip
                    Nevýhody:\\[0.5ex]
                    \begin{itemize}
                        \item Odlišný průtok během měření
                        \item Nutné tlumit vibrace 
                    \end{itemize}
                \end{alertblock}  
		    \end{column}

		  \begin{column}{0.5\textwidth}		% druhý sloupec
                \begin{figure}%	
				    \centering
				    \includegraphics[scale=0.45]{obrazky/metoda_pevny_start_prez.png}
                \end{figure}
		  \end{column}
        \end{columns}											
\end{frame} 

%%%%%%%%%%%%%
\begin{frame} 
	\frametitle{Metody pro kalibraci hmotnostních průtokoměrů}
        \begin{alertblock}{Další hmotnostní metody kalibrace} 
            \medskip
			\begin{itemize}
				\item Statická hmotnostní metoda s letmým startem
                    \begin{itemize}
                        \item Přidán odchylovač toku - stálý průtok během měření
                        \item Problém s přesností pohybu odchylovače
                    \end{itemize}
                \item Úprava s „jednosměrným“ odchylovačem toku
                    \begin{itemize}
                        \item Zapotřebí nádoba se třemi komorami
                        \item Eliminuje nepřesnost pohybu odchylovače toku
                    \end{itemize}
                \item Dynamická hmotnostní metoda
                    \begin{itemize}
                        \item Hmotnost proteklé kapaliny stanovena ze změn hodnot během měření
                        \item Rychlá kalibrace, menší přesnost
                    \end{itemize}
                \item Komparační metoda
                    \begin{itemize}
                        \item Etalonové závaží
                    \end{itemize}
			\end{itemize}
        \end{alertblock}  
\end{frame} 

% Laboratorní přípravek
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{frame} 
	\frametitle{Úprava laboratorního přípravku}
        \begin{columns}[T]					
		  \begin{column}{0.5\textwidth}		% první sloupec
                \begin{itemize}
		          \item Předlohou Statická hmotnostní metoda s pevným startem
                    \item Využití dříve používaných částí
                    \item Použita prázdná trubička místo kalibrovaného průtokoměru
                    \item Připraveno pro měření přesnosti váhy    
                \end{itemize} 
		    \end{column}

		  \begin{column}{0.5\textwidth}		% druhý sloupec
                \begin{figure}%	
				    \centering
				    \includegraphics[scale=0.45]{obrazky/uprava_trati_prez.png}
                \end{figure}
		  \end{column}
        \end{columns}	
\end{frame} 

% Program
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{frame} 
	\frametitle{Obslužný program měření}
        \begin{columns}[T]					
		  \begin{column}{0.5\textwidth}		% první sloupec
                \begin{itemize}
		            \item Tvořen v LabVIEW
                    \item Inspirace programem pro původní měřicí trať
                \end{itemize}

                \bigskip
                Jednotlivé bloky programu:\\[0.5ex]
                \begin{itemize}
                    \item Ovládání regulačního ventilu
                    \item Nastavení parametrů měření
                    \item Změřený průtok referenční váhou
                    \item Změřený průtok vybraným tepelným průtokoměrem
                    \item Signalizace spuštěného měření
                    \item Graf aktuálního příbytku hmotnosti
                \end{itemize}
		    \end{column}

		  \begin{column}{0.5\textwidth}		% druhý sloupec
                \vspace{-0,8 cm}
                \begin{figure}%	
				    \centering
				    \includegraphics[scale=0.37]{obrazky/uzivatel_novy_prez.png}
                \end{figure}
		  \end{column}
        \end{columns}											
\end{frame} 

% Měření
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{frame} 
	\frametitle{Měření přesnosti váhy}
    \begin{columns}[T]					
		  \begin{column}{0.5\textwidth}		% první sloupec
                \begin{alertblock}{Měření s uzavřeným přítokem}
                    \begin{itemize}
                        \item Prázdná a poloplná nádrž
                        \item Pro každou 7 měření
		              \item Délka měření 3 minuty
                        \item Vynesena naměřená hodnota
                        \item S poloplnou nádrží naměřena\\ menší odchylka
                    \end{itemize}
                \end{alertblock}  
		    \end{column}

		  \begin{column}{0.57\textwidth}		% druhý sloupec
                \vspace{-0,2 cm}
                \begin{figure}%	
				    \centering
				    \includegraphics[scale=0.43]{grafy/graf_bez_prutoku.png}
                \end{figure}
		  \end{column}
        \end{columns}										
\end{frame} 

%%%%%%%%%%%%%
\begin{frame} 
	\frametitle{Měření přesnosti váhy}
    \begin{columns}[T]					
		  \begin{column}{0.5\textwidth}		% první sloupec
                \begin{alertblock}{Měření s malými přítoky}
                    \begin{itemize}
                        \item Spouštěno s poloplnou nádrží
                        \item Nastaveno 5 různých průtoků
                        \item Celkem 20 měření
		              \item Délka měření 3 minuty
                        \item Vypočítána směrodatná odchylka %- rozptýlenost
                    \end{itemize}
                \end{alertblock}  
		    \end{column}

		  \begin{column}{0.57\textwidth}		% druhý sloupec
                \vspace{-0,2 cm}
                \begin{figure}%	
				    \centering
				    \includegraphics[scale=0.43]{grafy/graf_odchylka.png}
                \end{figure}
		  \end{column}
        \end{columns}										
\end{frame} 

% Plány
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{frame} 
	\frametitle{Závěr}
        \begin{alertblock}{Shrnutí}
            \begin{itemize}
                \item Upraven program pro měření
                \item Nově sestavená měřicí trať těsní
                \item Váha není dostatečně přesná
            \end{itemize}
        \end{alertblock}  

%        \item Realizace elektroniky pro měření tepelnými průtokoměry
%        \item Proměření charakteristik dostupných tepelných průtokoměrů
%        \item Zhodnocení dosažených výsledků
        
        \bigskip
        \begin{alertblock}{Další plány}
            \begin{itemize}
                \item Instalace přesnější váhy
                \item Nastavování průtoku přes servopohonem ovládaný regulační ventil
                \item Realizace elektroniky pro měření tepelnými průtokoměry
                \item Proměření charakteristik dostupných tepelných průtokoměrů
            \end{itemize}
        \end{alertblock}  
     
	   
\end{frame}

% Poděkování
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{frame}[c] 
% bez nadpisu snímku
	\frametitle{\mbox{ }}
	\begin{center}
		{\Huge Děkuji za pozornost}
	\end{center}
\end{frame}

% otázky oponenta
%\frame{
%\frametitle{Otázky oponenta}
%	\emph{Jaká je souvislost Vašeho vzorce (1.2) s~Maxwellovými rovnicemi v~integrálním tvaru?}\\[2ex]
%	%
%	Již staří Římané\,\dots
%}

\end{document}
