Generated by EAGLE CAM Processor 5.6.0

Photoplotter Info File: C:/Users/Josef Janda/Documents/VUT/semestrální projekt/Eagle/Zaznamnik5/smt.gpi

 Date              : 11.3.2010 21:10:44
 Plotfile          : C:/Users/Josef Janda/Documents/VUT/semestrální projekt/Eagle/Zaznamnik5/smt.gbr
 Apertures         : generated: 
 Device            : Gerber photoplotter with RS-274-X aperture generation

Parameter settings:

 Emulate Apertures : no
 Emulate Thermal   : no
 Emulate Annulus   : no
 Tolerance Draw  + :  0.00 %
 Tolerance Draw  - :  0.00 %
 Tolerance Flash + :  0.00 %
 Tolerance Flash - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch

Plotfile Info:

 Coordinate Format : 2.4
 Coordinate Units  : Inch
 Data Mode         : Absolute
 Zero Suppression  : None
 End Of Block      : *

Apertures used:

 Code     Shape     Size                  used

 D10      rectangle 0.0671inch x 0.0218inch    50
 D11      rectangle 0.0218inch x 0.0671inch    50
 D12      rectangle 0.0610inch x 0.0350inch     8
 D13      rectangle 0.0630inch x 0.0217inch    16
 D14      rectangle 0.0671inch x 0.0592inch    18
 D15      rectangle 0.1261inch x 0.1064inch     4
 D16      rectangle 0.1104inch x 0.0237inch     5
 D17      round     0.0395inch               2
 D18      rectangle 0.0740inch x 0.0500inch     2
 D19      round     0.0513inch              53
 D20      draw      0.0574inch               3
 D21      rectangle 0.0513inch x 0.1419inch     4
 D22      rectangle 0.0710inch x 0.0789inch     2
 D23      rectangle 0.0592inch x 0.0671inch    16
 D24      rectangle 0.0730inch x 0.0631inch     4
 D25      round     0.0434inch              14
 D26      octagon   0.0740inch               3
 D27      rectangle 0.0316inch x 0.0671inch    16
 D28      square    0.0552inch               4
 D29      round     0.0740inch              11
 D30      rectangle 0.0513inch x 0.0474inch     4
 D31      round     0.0316inch              82

