!
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
enable secret 5 $1$vwCS$TcyXJBGxl6jLYDJ3w9nXa/
!
no aaa new-model
!
!
!
bsd-client server url https://cloudsso.cisco.com/as/token.oauth2
clock timezone EET 2 0
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!


!
ip dhcp excluded-address 10.10.3.1 10.10.3.5
!
ip dhcp pool HOST_ADDRESSING
 network 10.10.3.0 255.255.255.0
 default-router 10.10.3.1
!
!
!
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
!
!
!
cts logging verbose
!
!
!
redundancy
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.10.3.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/1
 no ip address
 shutdown
!
interface Ethernet0/2
 no ip address
 shutdown
!
interface Ethernet0/3
 no ip address
 shutdown
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
banner motd ^C R1, Trouble ticket 22.1.2.2 ^C
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
 login
 transport input none
!
!
end
