!
version 15.6
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
!
hostname A1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
enable secret 5 $1$eBJZ$kNLX0bn7QTVN3AGRUFj9j1
!
no aaa new-model
!
!
!
clock timezone AFT 4 30
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!


!
!
!
ip audit notify log
ip audit po max-events 100

no ip domain lookup
ip domain name CCNPv8.COPP.LAB
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
username admin privilege 15 secret 9 $9$xUNRMvdlSjG1cs$dTgXNQz20q44UiadtnNZ4t1zFDYhXVTvML4WwTrNzeY
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!
!
interface Ethernet0/0
 switchport
 switchport mode access
 duplex auto
!
interface Ethernet0/1
 switchport
 switchport mode access
 shutdown
 duplex auto
!
interface Ethernet0/2
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
!
interface Ethernet0/3
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
!
interface Ethernet1/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
!
interface Ethernet1/1
 no ip address
 duplex auto
!
interface Ethernet1/2
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
!
interface Ethernet1/3
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
!
interface Vlan1
 ip address 10.10.1.4 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.10.1.1
ip forward-protocol nd
!
!
ip http server
ip http secure-server
!
!
!
!
control-plane
!
banner motd ^CA1, 22.1.4.1 Ticket 1^C
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
 login
 transport input telnet ssh
!
end
