%% Název práce:
%  První parametr je název v originálním jazyce,
%  druhý je překlad v angličtině nebo češtině (pokud je originální jazyk angličtina)
\nazev{Laboratorní zdroj s rozhraním USBTMC}{USBTMC bench power supply}

%% Jméno a příjmení autora ve tvaru
%  [tituly před jménem]{Křestní}{Příjmení}[tituly za jménem]
\autor[Bc.]{Lubomír}{Sehnálek}

%% Jméno a příjmení vedoucího včetně titulů
%  [tituly před jménem]{Křestní}{Příjmení}[tituly za jménem]
% Pokud vedoucí nemá titul za jménem, smažte celý řetězec '[...]'
\vedouci[Ing.]{Michal}{Kubíček}[Ph.D.]

%% Jméno a příjmení oponenta včetně titulů
%  [tituly před jménem]{Křestní}{Příjmení}[tituly za jménem]
% Pokud nemá titul za jménem, smažte celý řetězec '[...]'
% Uplatní se pouze v prezentaci k obhajobě
\oponent[doc.\ Mgr.]{Křestní}{Příjmení}[Ph.D.]

%% Označení oboru studia
% První parametr je obor v originálním jazyce,
% druhý parametr je překlad v angličtině nebo češtině
\oborstudia{Elektronika a sdělovací technika}{Electronics and communications technology}

%% Označení ústavu
% První parametr je název ústavu v originálním jazyce,
% druhý parametr je překlad v angličtině nebo češtině
\ustav{Ústav radioelektroniky}{Department of Radio Electronics} 

%% Rok obhajoby
\rok{2016}
\datum{7.\,6.\,2016} % Uplatní se pouze v prezentaci k obhajobě

%% Místo obhajoby
% Na titulních stránkách bude automaticky vysázeno VELKÝMI písmeny
\misto{Brno}

%% Abstrakt
\abstrakt{Téma bylo vybráno za účelem položení základu univerzální platformy pro ovládání přístrojů pomocí USBTMC a konstrukce laboratorního napájecího zdroje pro domácí využití. Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí regulovatelného lineárního napájecího zdroje. Úvodem práce zmiňuje druhy napájecích zdrojů a druhy rozhraní používaných v měřící a testovací technice. Práce dále popisuje bloky lineárního napájecího zdroje s rozhraním USB ve specifikace USBTMC pro vzdálené řízení. Realizací regulovatelného lineárního napájecího zdroje s USBTMC rozhraním práce končí. Bylo dosažena přijatelných výseldků. Komunikace mezi PC a ovladácím modulem, tak mezi ovládacím modulem a modulem výkonového zdroje pracuje dobře. Maximální výstupní napětí a proud jsou 40V a 3A. Velké rušení vzniklé na pomocném napájení však snižuje přesnost regulace.
}{This thesis was selected due to establishing of universal platform for USBTMC remote instrumentation and constructing a laboratory DC power supply for hobby use. This thesis is focused on design and realization of regulated linear DC power supply. At first thesis mentions kinds of DC power supplies and kinds of interfaces used for test and measurement instruments. Thesis continues by describing of blocks of a developed linear DC power supply with an USB interface following the USBTMC specification for remote control. Thesis ends by realization of the regulated linear DC power supply with USBTMC interface. It was achieved acceptable results. Communication between PC and Control module works well as same as communication between Control module and Power supply module. Maximum output ranges of voltage and current are 40V and 3A. Big interference on auxiliary supply rail decreases accuracy.}

%% Klíčová slova
\klicovaslova{stejnosměrný regulovatelný napájecí zdroj, USBTMC, laboratorní napájecí zdroj, Univerzální Sériová Sběrnice Testovací a Měřící Třída, specifikace USBTMC, lineární napájecí zdroj, VISA, Architektura Virtuální Přístrojové Aplikace}%
{DC regulated power supply, USBTMC, laboratory power supply, Universal Serial Bus Test and Measurement Class, specification USBTMC, linear power supply, VISA, Virtual Instrument Software Architecture}

%% Poděkování
\podekovanitext{Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce panu Ing.~Michalu Kubíčkovi, Ph.D.\ za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k~práci.}