Matlab funkce:
- anotovany_signal_metoda_PP...výpočet úspěšnosti metody pásmových propustí u anotovaného měřeného signálu
- mereny_signal_metody_RR_SNR_PP...aplikace metody výpočtu průměrné tepové frekvecne, metody výpočtu SNR a metody pásmových propustí na měřený signál
- metoda_PP...metoda pásmových propustí aplikovaná na měřená data
- PhysioNet_challenge_metody_RR_SNR_PP...aplikace metody výpočtu průměrné tepové frekvecne, metody výpočtu SNR a metody pásmových propustí na data ze soutěže PhysioNet/Computing Challenge in Cardiology 2011 a výpočet jejich úspěšností
- umely_signal_metody_RR_SNR_PP...aplikace metody výpočtu průměrné tepové frekvence, metody výpočtu SNR a metody pásmových pásmových propustí na umělý zašuměný signál

Data:
- 1004502.dat...signál ze soutěže PhysioNet/Computing Challenge in Cardiology 2011
- 1005639.dat...signál ze soutěže PhysioNet/Computing Challenge in Cardiology 2011
- 1006637.dat...signál ze soutěže PhysioNet/Computing Challenge in Cardiology 2011
- c_sig.mat...seznam signálů ze soutěže PhysioNet/Computing Challenge in Cardiology 2011 a jejich hodnocení kvality