#######################################################
# Tento dokument zahrnuje popisy jednotlivých skriptů #
#######################################################

+================+
| ÚPRAVA SIGNÁLU |
+================+
| 
| avr.m				- Původně skript provádějící průměrování signálu v časové oblasti. Tento skript byl upraven na skript extrahující jednotlivé signály pomocí funkce peaks().
| peaks.m			- Funkce vracející polohy začátků exportovaných signálů pomocí dvoustupňové analýzy lokálního rozptylu
| muxer.m      			- Skript umožnující multiplexi signálu
| sound_chopper.m		- Skript umožňující ekvidistantně rozdělit zadaný signál
#################################################################################################################################################################################################

+========+
| METODY |
+========+
| 
| corr_intensity.m		- Skript provádějící frekvenční korelaci
| corr_coef_set.m		- Skript nastavující offset u frekvenční korelace
| weighted_counter 		- Skript zajišťující nalezení vážených koeficientů u metody vážené křížové korelace
| weighted_corr_coeficients.m 	- Skript provádějící korelaci vstupních vektorů po pásmech
| corr_show3d.m			- Skript zobrazující vzájemnou korelaci jednotlivých vstupních signálů po pásmech
| fft_trsf.m			- Skript umžňující zobrazení směrodatné odchylky po pásmech v FFT
| fft_avr.m	 		- Skript průměrující signály ve frekvenční oblasti
| coreltest.m			- Skript provádějící korelaci s bufferem FFT
| average_k.m			- Skript zobrazující korelaci ve frekvenční oblasti pro jednotlivé sady signálů.
| testing_time.m		- Skript testující výpočetní čas jednotlivých metod
#################################################################################################################################################################################################

+==================================+
| funkce využité do realtime verze |
+==================================+
| 
| feature_aquisition.m		- Skript vytvářející bstupní data do aplikace Classification Learner
| fft_bins_locator		- Skript hledající důležitá frekvenční pásma pro zahrnutí do klasifikační metody
| filter_generator.m 		- Skript umožňjící vytvoření koeficientů filtru
| testing_timing.m		- Skript pomocí které bylo realizováno zesynchronizování signálů
#################################################################################################################################################################################################


+========================+
| SANDBOX - Všechno jiné |
+========================+
| 
| local_peak.m 			- Funkce vracející hodnotu indexu s nejvyšší hodnotou zadaného vstupního vektoru. Výsledek je graficky zobrazen 
| time_domain_show.m		- Skript Vykreslující signály v časové oblasti
| last15.m			- Skript cyklicky zobrazující FFT jednotlivých sad úderů před zlomením. Použita při RUL odhadu
| filter_freqq.m		- Skript generující požadovaný vstupní tvar do funkce designFilt()
| expor.m			- Skript exportující signály do souborů s .WAV kodekem
| ensembler.m			- Skript umožňující vytvoření datového typu Ensemble pro účely použití DiagnosticFeatureDesigneru
| diagnostic_features.m		- Funkce extrahující charakteristiky ze signálu. Tato funkce byla použita k vytvoření finální verze, která je v podsložce 16_Realtime
| ciste_fft.m			- Skript zobrazující fft jednotlivých signálů
| cas.m				- funkce generující obrázky jednotlivých signálů v časové oblasti
#################################################################################################################################################################################################