*************************************************************************
*  Kamil Sokol								*
*  REDUKCIA SPEKLI - Návod						*
*  vytvárane a testovane: Matlab R2011b 7.13.0.564			*
*************************************************************************

_________________________________________________________________________
Program 2D/3D:

- Podľa potreby vybrať priečonok: Program 2D alebo Program 3D

- Vstupné dáta nakopírovať do priečinka [VSTUP]
  Je potrebné aby názovy obrázkov končili čislom (3 cifry),
  kde prvý obrazok začina 000 a ďalšie sú jeho inkrementom.
  (napríklad obrazok000.jpg, obrazok001.jpg, obrazok002.jpg..)

- Otvoriť program2D.m / program3D.m a nastaviť parametre:

	1) Počet, koľko snímkov ma byť načítaných pre filtráciu (N = )

	2) Názov načítaných snímkou 
	   Napríklad pre snímky obrazok000.jpg ... to bude:
	   IMGNAME = '[VSTUP]/obrazok%03d.jpg';
	   kde %03d znamená, že názov obsahuje 3-ciferné čislo.

	3) Vyber masky pre madiánovú filtráciu.
	   Masky sú uložené v priečinku [MASKY], kde podľa názvu načítame
	   vybranú masku. Napríklad pre 3D masku tvaru gule, velkosti 5x5x5:
	   load('[MASKY]/maska_3D_gula_5x5x5.mat');
	   // Je možné si vytvoriť aj vlastné masky, rôznych veľkosti a tvarov,
	      je potrebné do matice s nazvom "maska" uložiť 0 a 1 
	      podľa potreby, kde 1 budú obsahovať pixely/voxely,
	      ktoré majú byť zahrnuté v maske a 0 prázne miesta.

	4) Vybrať snímok, ktorý sa bude hodnotiť, ideálne niekde zo stredu.
	   (vyb_snimok = )

	5) Nastaviť veľkosti masiek a počet iterácií u ostatných filtrácii.

- Spustiť program.

- Po úspešných 4 filtráciach, je potrebné vybrať homogénu oblastť:
  v pomyselnej vybranej homogénnej oblasti najprv vybrať ľavý horný roh 
  oblasti klikom a potom pravý dolny roh oblasti klikom myšky.

- Ďalej je potrebné vybrať rez hranou, jedná sa stale o vertikálny rez.
  Najprv klikať hore (nad hranou) a potom nižšie pod hranou. 
  Je potrebné aby z oboch stran hrany bolo dostatocna rezerva (alespoň 10 pixelov)

- Ďalej je potrebné vybrať minimálnu, maximálnu a strednú hodnotu vo všetkých 
  rezoch.

- Výsledné filtované obrazy sú v jednotlivých priečinkoch v priečinku [VYSTUP].
  Nemazať priečinky s nazvami filtračných metód!

- celý program je prednastavený a je možné ho rovno spustiť

- ak by bolo potrebne rovnake fil. subory hodnotit inak je možne vyuzit algoritmus
	uprav_vyber.m

_________________________________________________________________________
Funkcie:

V pričinku Funkcie/ su jednotlivé filtračné algoritmy, ktoré je možné 
využívať v iných programoch. Ich volanie a spotrebnými nastveniami je
v hlavičkách všetkých funkcií.