Dokumentace
============

===============================================================================================================================================

		**********BLUETOOTH MEASUREMENT**********


Tento program bt_measurement slouží k měření přenosové rychlosti Bluetooth přenosu. A umí přenášet data přes dva režimy (Basic a Streaming) protokolu L2CAP.

- doporučený OS: Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr)

Instalace: 

1. Pokud nepoužíváte doporučený OS, bude potřeba nainstalovat knihovnu BlueZ, z tohoto důvodu CD obsahuje soubor bluez-4.101.tar.xz.

2. Předtím než provedete kompilaci zdrojových kódů, bude potřeba nainstalovat knihovnu libbluetooth-dev. Instalaci této knihovny provedete pomocí příkazu:

	sudo apt-get install libbluetooth-dev

3. Zkopírujte adresář bt_measurement a uložte. Adresář obsahuje Makefile. Makefile pracuje se třemi příkazy:

* make all – zkompilování zdrojových kódů do spustitelného programu,

* make clean – smaže předešlou kompilaci,

* make clean all – smaže předešlou kompilaci a provede novou kompilaci.


Použití: 

1. Program bt_measurement spustíte po zkompilování pomocí příkazu:

		./bt_measurement

2. Program pracuje s několika parametry:
• p – výběr protokolu.
• m – výběr režimu.
• i – výběr rozhraní.
• c – tímto parametrem se určí, že dané zařízení bude pracovat jako klient. Tento
parametr bere jako argument adresu serveru.
• h – vypsání nápovědy programu.

3. Skript na dočasnou změnu BD_ADDR adresy spustíte pomocí příkazu:

		./init_bdaddrs

4. Skript pro rychlejší spuštění programu spustíte pomocí příkazů:

		./run_server   nebo  ./run_client

================================================================================================================================================

Toto CD ještě obsahuje PDF soubor s názvem xtseve00_bbct.pdf. Je to elektronická verze mé bakalářské práce.
