Simulace ve složce PSpice
-TOPSwitch  = simulace proudového omezení pro obvod TOPSwitch
-Kladne_I   = simalce regulace proudu pro část 0 až +30 V
-Kladne_U   = simulace regulace výstupního napětí pro část 0 až + 30 V
-Zaporne_I  = simalce regulace proudu pro část 0 až -30 V
-Zaporne_U  = simulace regulace výstupního napětí pro část 0 až - 30 V

Soubory pro Eagle
-Kladne     = část 0 až +30 V
-Zaporne    = část 0 až -30 V
TOPSwitch   = část +5 V
Usmernovac  = usměrňovač

PIExpert.uds = návrh v programu PIExpert
UCC28600.xls = návrh zdroje pomocí kalkulátoru od TI