\section{LED řádek}
\zk{zkLED} řádek je pouze polem \zk{zkLED} diod zapojených do matice. Na obrázku \ref{graph_row_led_matrix_sch} je zobrazeno schéma zapojení \zk{zkLED} diod. Plošné spoje pro \zk{zkLED} matice nebudou v této práci navrhovány, protože budou použity navržené desky od zadavatele diplomové práce \cite{eal_tia_web}. Na obrázku \ref{graph_row_led_matrix} jsou ukázány plošné spoje s osazenými \zk{zkLED} diodami, které budou použity v tabulích, rozměr je 4$\times$8 \zk{zkLED} diod. V grafickém řádku jsou použity diody typu FLUX, které mají širokou vyzařovací charakteristiku (120°).

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=1]{obrazky/graphic_row/graph_row_led_matrix_sch}
  \end{center}
  \caption{Schéma zapojení \zk{zkLED} matice}
  \label{graph_row_led_matrix_sch}
\end{figure}

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=1]{obrazky/graphic_row/graph_row_led_matrix}
  \end{center}
  \caption{Plošný spoj \zk{zkLED} matice - převzato z \cite{eal_tia_web}}
  \label{graph_row_led_matrix}
\end{figure}