V této složce se nachází 5 vytvořených metod filtrace driftu. Jedná se o 5 skriptů.
Dále se zde nachází skript CSE_open_trend, funkce trend_ECG a 2 databáze se signály.

Pro spuštění jednotlivých filtrací je nejprve nutné spustit:
1) program CSE_open_trend, který Vás vyzve k výběru signálu z databází. 
   tento program k umělému signálu z databáza CSE přidává trend vytvořený funkcí trend_ECG.
2) je nutné spustit skript s vybranou filtrační metodou. 
   V horní části je možné nastavit svod, na kterém bude probýhat filtrace

hodnota vstupního SNR se zadává na začátku funkce trend_ECG, jako parametr SNR. 

typ trendu, navázaného na signál, je možné zvolit ve skriptu CSE_open_trend na začátku, jako parametr: typ_trendu. 
hodnota parametru typ_trendu je zadávána v rozmezí 1-5.