<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="LabVIEW Elemental IO" displayname="LabVIEW Elemental IO">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-64999">
LabVIEW Elemental IO:  Une erreur logicielle interne est survenue avec les E/S élémentaires de LabVIEW.  Veuillez constacter le support technique de National Instruments à ni.com/support avec les informations suivantes :

Une valeur spécifiée pour le tag de chemin n'est pas un chemin.
</nierror>
<nierror code="-64998">
LabVIEW Elemental IO:  Une erreur logicielle interne est survenue avec les E/S élémentaires de LabVIEW.  Veuillez contacter le service technique de National Instruments à ni.com/support avec les informations suivantes :

un cas inattendu a eu lieu.
</nierror>
<nierror code="-64997">
LabVIEW Elemental IO:  Une erreur logicielle interne est survenue dans le composant d'E/S élémentaires de LabVIEW.  Veuillez contacter le service technique de National Instruments à ni.com/support avec les informations suivantes :

Le tag requis est introuvable dans le fichier ressource.
</nierror>
<nierror code="-64005">
LabVIEW Elemental IO:  Éléments d'E/S en conflit détectés dans la méthode
</nierror>
<nierror code="-64004">
LabVIEW Elemental IO:  Éléments d'E/S dupliqués détectés dans la méthode
</nierror>
<nierror code="-64003">
LabVIEW Elemental IO:  La commande nom n'est pas constante.
</nierror>
<nierror code="-64002">
LabVIEW Elemental IO:  Aucun nom n'a été spécifié pour un nœud d'E/S FPGA, un nœud de méthode d'E/S ou un nœud de propriété d'E/S.
</nierror>
<nierror code="-64001">
LabVIEW Elemental IO:  Un nœud d'E/S FPGA, un nœud de méthode d'E/S ou un nœud de propriété d'E/S est connecté à une commande ou constante de nœud d'E/S qui ne correspond pas à la configuration du nœud.
</nierror>
<nierror code="-64000">
LabVIEW Elemental IO:  Élément de projet d'E/S élémentaire introuvable
</nierror>
</nidocument>