1) Aby fungoval AES256 je potřeba mít nainstalované Java Cryptography Extension,
   které pro Javu 1.8 najdete ve složce "Aplikace\JCE", popř. můžete stáhnout zde:
   http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce8-download-2133166.html
   Po stažení rozbalit a nakopírovat do složky <java-home>/lib/security, obvykle c:\Program Files\Java\jre_xxx\lib\security\

2) Nahrát aplikaci na čipovou kartu. Provedeme pomocí vývojového prostředí, které stáhneme zde http://www.basiccard.com/

3) Ve vývojovém prostředí otevřeme projekt: Project - Open project - "Zdrojovy kod\PACEGUI - Basic card\PACEGUI.zcp"

3a) Můžeme upravit nastavení projektu dle verze karty: pravým tlačítkem na Card.zcc - Settings

4) Zkompilujeme zdrojový kód: pravým tlačítkem na Card.zcc - Build

5) Nahrajeme kód na kartu: pravým tlačítkem na Card.zcc - Start - Card - Download to real card (Card state: test)

6) Spustíme Java aplikaci pomocí příkazové řádky: java -jar "Aplikace\PACEGUI.jar"

7) Vybereme čtečku čipových karet a klikneme na "Načti kartu", poté můžeme vybrat parametry PACE a následně klikneme na "Proveď PACE"

8) Na konec můžeme odpojit kartu tlačítkem "Odpoj kartu"

Aplikace byla vyvíjena a testována na verzi JRE 1.8.0.